miro Computer Products AG                                 06.12.1996

                                                          Version 2.00


Die miroCRYSTAL 3D
==================


Wichtiger Hinweis fuer DC30 und PCTV Anwender:
==============================================
Seit kurzer Zeit ist es durch die Einfuehrung der DirectX Technologie von
Microsoft moeglich geworden, den freien Graphikspeicher der Graphikkarte
fuer ein Overlay zu nutzen, indem die Daten des Videos direkt ueber den
PCI-Bus uebertragen werden. Gleichzeitig fuehrt DirectX viele neue
Funktionen ein, die u.a auf Computerspiele zugeschnitten sind. 

Junge Technologien koennen allerdings auch Probleme bereiten. Auf manchen
aelteren Systemen kann es daher beim Zusammenspiel von DirectX-3 und den 
optimierten miro-Treibern sowie der DC30 zu Fehlern kommen. 
Daher haben wir uns entschlossen, zusaetzlich zu den optimierten Treibern,
einen konservatives Treiberkonzept zu realisieren. 
Anwender im Digital Video Bereich (DC20, DC30, PCTV) finden daher auf der
Installations CD im Verzeichnis \Disksets\DVEDRV\ eine spezielle Treiber-
version, die auf die besonderen Ansprueche des Digital Video zuge-
schnitten ist. 


Diese CD enthaelt neben der Systemsoftware fuer die miroCRYSATAL 3D noch
folgende Komponenten:

        Windows 95                                              
        ----------
        1. DirectDraw kompatible Display Treiber
        2. Microsoft DirectX
        3. Microsoft DirectVideo
        4. Microsoft ActiveMovie 1.0
        5. Beispieldateien


        Windows NT 4.0  
        --------------
        1. DirectDraw kompatible Display Treiber        

        
        Windows NT  3.51
        ----------------
        1. Display Treiber      

        
        Windows 3.x
        -----------
        1. Native S3-Treiber
        2. S3 Refresh
        3. S3 VBE 2.x
        4. Galileo Einstellungstool
        
        



Wichtige Hinweise zu Windows 95:
================================

Bei der miroCRYSTAL 3D handelt es sich um einen modernen hochintegrierten
Graphikadapter, der zusaetzlich ueber eine 3D Engine verfuegt. Die volle
Funktionalitaet des Produktes entfaltet sich erst mit der Systemerweiterung
"DirectDraw" von Microsoft. Da diese noch nicht im Standardlieferumfang von
Windows 95 enthalten ist, sollte zunaechst das komplette "DirectX" auf Ihrem
Computer installiert werden. "DirectX" koennen Sie leicht ueber das
Auswahlmenue der CD installieren.

Nachdem nun ueber "DirectX" "DirectDraw" installiert ist, sollten Sie die 
miro Graphiktreiber, die hohe Bildwiederholraten und eine optimierte
Graphikausgabe bieten, installieren.  




Installation der miro-Graphiktreiber und miroWINTOOLS fuer Windows 95:
=====================================================================



Achtung:   Die Installation von miro Windows 95-Treibern kann entweder ueber
           das Setupprogramm der mitgelieferten CD oder ueber den Voreinsteller
           "Anzeige" der Systemsteuerung erfolgen.      

Diese miro Windows 95-Treiber sind nur fuer die folgenden miro Graphikkarten
als Einschirmloesung einsetzbar:

     miroCRYSTAL 3D
     
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface), oder Kombinationen dieser
Graphikkarten untereinander, bzw. mit anderen Grafikkarten nicht
unterstuetzt !!!




Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================

Die Installation der miro Windows95-Treiber kann komfortabel durch Aus-
fuehren der Setup-Routine der CD erfolgen. Starten Sie bitte Ihr Windows 95
und legen Sie die miroCD ein. Die CD ist selbststartend und bietet Ihnen
die installierbaren Komponenten an.

Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert. Danach oeffnet sich das
Fenster "Eigenschaften Anzeige" mit dem Register "Einstellungen". Im Register
"Einstellungen" klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im 
darauf folgenden Menue koennen Sie die Graphikkarte und den angeschlossenen
Bildschirm auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" 
in der auch der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Graphikkarte
steht, oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Ihnen als Modell
"miroCRYSTAL 3D" angeboten wird.

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen getroffenen Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu ge-
startet werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der System-
steuerung die Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern.

oder
====
Zur Installation der miro Windows95 Treiber starten Sie bitte Windows 95 und
oeffnen in der Systemsteuerung das "Anzeige" Icon. Im Register "Einstellungen"
klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im folgenden Menue
koennen Sie die Graphikkarte und den daran angeschlossenen Bildschirm
auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" in der Zeile, in der
der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte erscheint,
oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Sie den Punkt "Diskette..."
waehlen sollten. Legen Sie nun die CD mit den miro Windows95-Treibern in Ihr
Laufwerk ein und waehlen durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Durchsuchen"
ueber die Laufwerksauswahl Ihr CD-Laufwerk aus. Wechseln Sie nun in das
Verzeichnis "DISKSETS\WIN95" und bestaetigen Sie anschliessend mit "OK". 

Nun wird Ihnen als Modell "miroCRYSTAL 3D" angeboten. 

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen gemachten Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu gestartet
werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der Systemsteuerung die
Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern. 


Wichtige Hinweise zur Installation und Neuinstallation:
=======================================================


Achtung: Mit fruehen Auslieferungsversionen von Windows95 kann es im Falle
         einer kompletten Neuinstallation von Windows95 zu erheblichen
         Problemen mit der automatischen Hardwareerkennung kommen. 
         Sie umgehen dieses Problem von Windows95, indem Sie im Dialog
         "Hardwareassistent" die automatische Erkennung deaktivieren und
         fuer den "Hardwaretyp" "Graphikkarte" das Modell "Standard-
         graphikkarte(VGA)" waehlen. (vergleiche dazu 4.) 
         In spaeteren Windows95 Versionen ist dieser Fehler korrigiert.      


1.) Versuchen Sie bitte nicht, miro Windows 3.x Treiber unter Windows 95
    einzusetzen. Sollten Sie dieses doch bereits getan oder versucht haben,
    so stellen Sie sicher, dass alle alten miro Win 3.x-Treiber und Eintraege
    in der SYSTEM.INI entfernt sind.
    
    
2.) Sollten Sie einen miro-Monitor oder einen Multifrequenzmonitor benutzen,
    so empfehlen wir die Verwendung der Datei Miromon.inf dieser 
    Installations-CD. Die Verwendung der Miromon.inf Datei gewaehrleistet
    die Verwendung speziell angepasster Monitorparameter. Sie waehlen unter
    "Eigenschaften von Anzeige" die Schaltflaeche "Konfiguration aendern".
    Mit "Aendern" des Dialogs "Bildschirm" gelangen Sie in die Monitor Modell-
    auswahl. Durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Diskette"gelangen Sie
    ueber "Durchsuchen" in ein Dateiauswahlfenster. Unter "Laufwerke" wird die 
    Installations-CD gewaehlt, damit Sie in das Installationsverzeichnis der
    miroCRYSTAL 3D wechseln koennen. Der Dateien mirodisp.inf und miromon.inf
    sind so automatisch eingetragen. Mit "OK" erreichen Sie die miroMONITOR-
    Auswahlliste. Stellen Sie hier Ihren Monitor ein. 

    Hinweis: Versuchen Sie nicht Ihren Monitor durch Werte, die ausserhalb der
             Monitorspezifikation liegen, zu "trimmen". Sie werden Ihren
             Monitor definitiv beschaedigen. miro uebernimmt fuer derartige
             Faelle keine Haftung !                                  

    Vergewissern Sie sich, dass sich keine aeltere OEM*.INF Monitor-
    datei in Ihrem Win95\INF Verzeichnis befindet. Dieses INF Unterverzeichnis 
    ist nicht direkt mit dem DIR Befehl sichtbar, sondern kann mit DIR /a 
    angezeigt werden. Diese INF-Dateien sind ASCII-Dateien, welche mit jedem 
    Editor betrachtet werden koennen. Daher bitte vor dem Entfernen solcher 
    Dateien sicherstellen, dass nicht die falschen Dateien geloescht werden.
    Sofern Sie die miro-Monitordateien der original Windows 95-CD benutzen, so 
    empfehlen wir nochmals die Benutzung der Monitor-Dateien auf dieser 
    Installations-CD.


3.) Bei jeder Installation von Graphikktreibern legt Windows 95 eine neue
    OEM*.INF-Datei im Verzeichnis Win95\INF an. Windows 95 entfernt jedoch
    nicht die alten OEM*.INF-Dateien. Stellen Sie sicher, dass sich nur die
    jeweils aktuellen OEM*.INF-Dateien in diesem Verzeichnis befinden und ent-
    fernen Sie die aelteren Dateien. Damit kann man sehr viele moegliche
    Probleme vermeiden!


4.) Unter der gegenwaertigen Auslieferungsversion von Windows 95 kann es vor-
    kommen, dass nach Einbau der miroCRYSTAL 3D Windows 95 mit einer Fehler-
    meldung startet (es werden dann nur 16 Farben angeboten). In diesem Falle
    erkennt Windows 95 den S3 ViRGE Prozessor noch nicht. Nach der Installation
    der miro Software wird dieses Verhalten korrigiert.
    
    Sollte es trotzdem nicht moeglich sein, die Aufloesung und Farbtiefe
    richtig einzustellen, koennen Sie von dem miroTool kill3d.exe gebrauch
    machen. Dieses Tool setzt Ihren Computer bezueglich der Graphikhardware
    in den Installationszustand zurueck. Nach dem Windows Neustart koennen
    Sie nun Ihre Graphikkarte wie oben beschrieben installieren.

    Das Programm kill3d.exe ist nur fuer den Notfall bestimmt und kein Ersatz
    fuer das Standardprogramm zum Deinstallieren, welches sich in der
    Programmgruppe miroCRYSTAL 3D befindet.
                                           

5.) Wenn Sie zum Beispiel ein Treiberupdate oder eine Neuinstallation durch-
    fuehren muessen, sollten Sie die aeltere miro-Software mit Hilfe des 
    "Deinstallers" entfernen. Damit alle Systemdateien deinstalliert werden
    koennen, muss das Pinboard zuvor geschlossen werden.    




EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface) mit dieser Grafikkarte in
Kombination mit anderen miro Grafikkarten, bzw. Kombinationen mit Grafik-
karten anderer Hersteller nicht unterstuetzt !!!



miroSCREEN      Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen. Sie sollten die
Adjust          Bildgroesse und Position nicht allzu stark von den Standard-
                Einstellungen veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                werden koennte.
                Sie koennen miroSCREEN Adjust nicht gleichzeitig mit einer
                MPEG Wiedergabe laufen lassen.

                Waehrend miroSCREEN Adjust aktiv ist, sollten Sie es vermeiden,
                die Aufloesung entweder per miroPINBOARD oder Windows95 umzu-
                schalten.

                
DirectX         Sie werden von einer DirectX Anwendung darauf hingewiesen,
                dass der benutzte Treiber nicht mit DirectX getestet wurde.
                Wenn das Programm Sie fragt, ob Sie den derzeitigen Treiber
                durch einem getesteten ersetzen wollen, antworten Sie mit NEIN.
                Kontrollieren Sie nach der Installation von Spielen unter 
                Windows95, ob der miro-Treiber nach einem Neustart noch aktiv
                ist. Gegebenenfalls muessen Sie diesen wieder aktivieren
                oder neu installieren. 


Xing! Player    Moechten Sie einen MPEG-Film auf einem TV-kompatibelen Geraet
                ausgeben, sollten Sie erst das MPEG auf Ihrem Computermonitor
                starten und dann auf die TV Ausgabe umschalten. Ausserdem
                sollte in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung im XING-Setup
                ausgeschaltet sein. Sie erreichen die besten Abspielergebnisse
                in den Aufloesungen bis max. 1024x768.       


Windows 3.x     Bei der miroCRYSTAL 3D handelt es sich erstmals um eine Genera-
                tion von Graphikhardware, welche mit ihrer Funktionsvielfalt
                an eine bestimmte Systemumgebung angepasst ist. Im Falle der
                miroCRYSTAL 3D ist dies Windows95, da erst hier das Konzept
                von "DirectX" realiesiert worden ist. Das zukuenftige WindowsNT
                koennte eine weitere Plattform bilden.
                
                Daher befinden sich im Lieferumfang der miroCRYSTAL 3D keine
                dedizierten Windows 3.x Treiber. Siehe dazu den Abschnitt
                Windows 3.x. 

WindowsNT 4.0   Die zur Zeit vorliegende WindowsNT 4.0 Version unterstuetzt
                noch kein Direct3D. Das heisst, dass Programme, insbesondere
                Spiele, die Gebrauch von dieser Schnittstelle machen, nicht
                lauffaehig sind. Es wird daher empfohlen, auf das
                "Service Release I" von Microsoft fuer NT 4.0
                 zurueckzugreifen.  






Hinweise zu Windows 3.x
=======================


Sie koennen Ihren Graphikadapter auch unter den eingeschraenkten Bedingungen
von Windows 3.x benutzen. Beachten Sie dazu folgende Hinweise.

1.) Da Windows 3.x nicht in der Lage ist, einen neuen Graphikadapter zu 
    erkennen, muessen Sie unter DOS in Ihr Windows Verzeichnis wechseln und
    das Einstellungsprogramm "Setup" aufrufen. Markieren Sie das Feld
    "Anzeige" mit den Cursortasten, um als Graphiktreiber "Andere Anzeige
    (erfordert OEM Diskette)" einzustellen. 

2.) Nun koennen Sie die Graphiktreiber leicht von einer Diskette oder der
    mitgelieferten CD-Rom installieren. Wenn Sie die Installations-CD benutzen,
    muessen Sie den vollstaendigen Pfad zu den Treibern eintragen,
    z. Bsp. D:\Disksets\win31\.. . Der Treiber traegt allerdings nicht die
    Bezeichnung "miroCRYSTAL 3D", sondern ViRGE, Aufloesung und Farbtiefe.
    Dies ist die generische Bezeichnung des Graphikprozessors.

3.) Nach dieser Installation werden alle moeglichen Aufloesungen angezeigt.
    Diese lassen sich natuerlich jederzeit aendern und anpassen.
    Aufloesungsaenderungen sollten unter DOS vorgenommen werden.        
    

4.) Installieren Sie jetzt das Einstellungsprogramm "Galileo". Mit diesem
    Hilfsmittel koennen Sie Einfluss auf Ihre gewaehlten Einstellungen nehmen. 


Hoehere Bildwiederholraten
==========================

WICHTIG! Der Umgang mit dem Programm "S3refrsh" erfordert etwas Umsicht.
         Wehlen Sie bitte in Ihrem eigenen Sinne nur Wiederholraten, die
         Ihr Monitor auch verkraftet. Die Daten entnehmen Sie Ihrem
         Monitorhandbuch.       

1.) Um hoehere Bildwiederholraten zu erreichen, benutzen Sie bitte das
    mitgelieferte Programm "S3refsh.exe", welches sich im Verzeichnis der
    Software fuer Windows 3.x befindet. Das Prgramm muss nur auf die
    Festplatte kopiert und aufgerufen werden.

2.) Sie erkennen einen tabellarischen Bildschirm mit Widerholraten auf der
    linken Seite. Oberhalb finden Sie alle moeglichen Aufloesungen.
    Mit Maus oder Tastatur lassen sich nun die gewuenschten Wiederholraten
    einstellen. 

3.) Nachdem Sie alle Einstellungen gewaehlt haben, verlassen Sie das
    Programm mit der Schaltflaeche "Exit". Auf Wunsch werden die
    Einstellungen in der "autoexec.bat" Datei gespeichert, so dass sie
    nach einem Systemstart weiterhin zur Verfuegung stehen.

4.) Starten Sie Ihr System neu. Windows arbeitet jetzt mit den
    gewuenschten Einstellungen.
                
        



ANDERE EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================

Die miro Computer Products AG ist staendig darum bemueht, moeglichst ein
breites Spektrum von Landessprachen zu unterstuetzen. Da diese Auffassung
leider nicht von allen Herstellern gleichermassen geteilt wird, koennen der
"ActiveMovie" Player und das "DirectX" nur in englischer Sprache
ausgeliefert werden. 
