miro Computer Products AG                                 13.01.1996

                                                          Version 2.00



Wichtiger Hinweis fuer DC30 und PCTV Anwender:
==============================================
Seit kurzer Zeit ist es durch die Einfuehrung der DirectX Technologie von
Microsoft moeglich geworden, den freien Graphikspeicher der Graphikkarte
fuer ein Overlay zu nutzen, indem die Daten des Videos direkt ueber den
PCI-Bus uebertragen werden. Gleichzeitig fuehrt DirectX viele neue
Funktionen ein, die u.a auf Computerspiele zugeschnitten sind. 

Junge Technologien koennen allerdings auch Probleme bereiten. Auf manchen
aelteren Systemen kann es daher beim Zusammenspiel von DirectX-3 und den 
optimierten miro-Treibern sowie der DC30 zu Fehlern kommen. 
Daher haben wir uns entschlossen, zusaetzlich zu den optimierten Treibern,
einen konservatives Treiberkonzept zu realisieren. 
Anwender im Digital Video Bereich (DC20, DC30, PCTV) finden daher auf der
Installations CD im Verzeichnis \Disksets\DVEDRV\ eine spezielle Treiber-
version, die auf die besonderen Ansprueche des Digital Video zuge-
schnitten ist. 




Die miroCRYSTAL VR2000/4000
===========================
Diese CD enthaelt neben der Systemsoftware fuer die miroCRYSTAL VR2000/4000
noch folgende Komponenten:

        Windows 95                                              
        ----------
        1. Microsoft DirectX 3.0
        2. Active Movie 1.0


        Windows NT 4.0  
        --------------
        1. DirectDraw kompatible Display Treiber        

        
        CAD-Treiber
        -----------
        1. Autocad 10, 11, 12, 13
        2. DOS Version 3D-Studio
        
        Windows NT  3.51
        ----------------
        1. Display Treiber      

        
        Windows 3.x
        -----------
        1. Native S3-Treiber
        2. S3 Refresh
        3. S3 VBE 3.x
        4. Galileo Einstellungstool

        
        OS/2 Warp
        ---------
        1. Display Treiber




Wichtige Hinweise zu Windows 95:
================================

Bei der miroCRYSTAL VR handelt es sich um einen modernen hochintegrierten
Graphikadapter, der zusaetzlich ueber eine 3D Engine verfuegt. 
Die volle Funktionalitaet des Produktes entfaltet sich erst mit der System-
erweiterung "DirectDraw" von Microsoft. Da diese noch nicht im Standardliefer-
umfang von Windows 95 enthalten ist, wird während der Treiberinstallation
"DirectX", welches "DirectDraw" beinhaltet, auf Ihrem Computer installiert.
  



Installation der miro-Graphiktreiber und miroWINTOOLS fuer Windows 95:
=====================================================================



Achtung:   Die Installation von miro Windows 95-Treibern kann entweder ueber
           das Setupprogramm der mitgelieferten CD oder ueber den Voreinsteller
           "Anzeige" der Systemsteuerung erfolgen.      

Diese miro Windows 95-Treiber sind nur fuer die folgenden miro Graphikkarten
als Einschirmloesung einsetzbar:

     miroCRYSTAL VR2000/4000
     
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface), oder Kombinationen dieser
Graphikkarten untereinander, bzw. mit anderen Grafikkarten nicht
unterstuetzt !!!



Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================

Die Installation der miro Windows95-Treiber kann komfortabel durch Aus-
fuehren der Setup-Routine der CD erfolgen. Starten Sie bitte Ihr Windows 95
und legen Sie die miroCD ein. Die CD ist selbststartend und bietet Ihnen
die installierbaren Komponenten an.

Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert. Danach oeffnet sich das
Fenster "Eigenschaften Anzeige" mit dem Register "Einstellungen". Im Register
"Einstellungen" klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". 
Im darauf folgenden Menue koennen Sie die Graphikkarte und den angeschlossenen
Bildschirm auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" 
in der auch der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Graphikkarte
steht, oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Ihnen als Modell
"miroCRYSTAL VR2000/4000" angeboten wird.

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen getroffenen Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu ge-
startet werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der System-
steuerung die Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern.

oder
====
Zur Installation der miro Windows95 Treiber starten Sie bitte Windows 95 und
oeffnen in der Systemsteuerung das "Anzeige" Icon. Im Register "Einstellungen"
klicken Sie auf die Schaltflaeche "Konfiguration aendern". Im folgenden Menue
koennen Sie die Graphikkarte und den daran angeschlossenen Bildschirm
auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltflaeche "Aendern" in der Zeile, in der
der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte erscheint,
oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Sie den Punkt "Diskette..."
waehlen sollten. Legen Sie nun die CD mit den miro Windows95-Treibern in Ihr
Laufwerk ein und waehlen durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Durchsuchen"
ueber die Laufwerksauswahl Ihr CD-Laufwerk aus. Wechseln Sie nun in das
Verzeichnis "CRYSTAL VR" und bestaetigen Sie anschliessend mit "OK". 

Nun wird Ihnen als Modell "miroCRYSTAL VR2000/4000" angeboten. 

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen gemachten Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu gestartet
werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der Systemsteuerung die
Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern. 


Wichtige Hinweise zur Installation und Neuinstallation:
=======================================================


Achtung: Mit fruehen Auslieferungsversionen von Windows95 kann es im Falle
         einer kompletten Neuinstallation von Windows95 zu erheblichen
         Problemen mit der automatischen Hardwareerkennung kommen. 
         Sie umgehen dieses Problem von Windows95, indem Sie im Dialog
         "Hardwareassistent" die automatische Erkennung deaktivieren und
         fuer den "Hardwaretyp" "Graphikkarte" das Modell "Standardgraphik-
         karte(VGA)" waehlen. (vergleiche dazu 4.) In spaeteren Windows95
         Versionen ist dieser Fehler korrigiert.      


1.) Versuchen Sie bitte nicht, miro Windows 3.x Treiber unter Windows 95
    einzusetzen. Sollten Sie dieses doch bereits getan oder versucht haben,
    so stellen Sie sicher, dass alle alten miro Win 3.x-Treiber und Eintraege
    in der SYSTEM.INI entfernt sind.
    
    
2.) Sollten Sie einen miro-Monitor oder einen Multifrequenzmonitor benutzen,
    so empfehlen wir die Verwendung der Datei Miromon.inf dieser 
    Installations-CD. Die Verwendung der Miromon.inf Datei gewaehrleistet
    die Verwendung speziell angepasster Monitorparameter. Sie waehlen unter
    "Eigenschaften von Anzeige" die Schaltflaeche "Konfiguration aendern".
    Mit "Aendern" des Dialogs "Bildschirm" gelangen Sie in die Monitor Modell-
    auswahl. Durch das Betaetigen der Schaltflaeche "Diskette"gelangen Sie
    ueber "Durchsuchen" in ein Dateiauswahlfenster. Unter "Laufwerke" wird die 
    Installations-CD gewaehlt, damit Sie in das Installationsverzeichnis der
    miroCRYSTAL VR wechseln koennen. Der Dateien mirodisp.inf und miromon.inf
    sind so automatisch eingetragen. Mit "OK" erreichen Sie die miroMONITOR-
    Auswahlliste. Stellen Sie hier Ihren Monitor ein. 

    Hinweis: Versuchen Sie nicht Ihren Monitor durch Werte, die ausserhalb der
             Monitorspezifikation liegen, zu "trimmen". Sie werden Ihren
             Monitor definitiv beschaedigen. miro uebernimmt fuer derartige
             Faelle keine Haftung !                                  

    Vergewissern Sie sich, dass sich keine aeltere OEM*.INF Monitor-
    datei in Ihrem Win95\INF Verzeichnis befindet. 
    Diese INF-Dateien sind ASCII-Dateien, welche mit jedem Editor
    betrachtet werden koennen. Daher bitte vor dem Entfernen solcher 
    Dateien sicherstellen, dass nicht die falschen Dateien geloescht werden.
    Sofern Sie die miro-Monitordateien der original Windows 95-CD benutzen, so 
    empfehlen wir nochmals die Benutzung der Monitor-Dateien auf dieser 
    Installations-CD.


3.) Bei jeder Installation von Graphiktreibern legt Windows 95 eine neue
    OEM*.INF-Datei im Verzeichnis Win95\INF an. Windows 95 entfernt jedoch
    nicht die alten OEM*.INF-Dateien. Stellen Sie sicher, dass sich nur die
    jeweils aktuellen OEM*.INF-Dateien in diesem Verzeichnis befinden und ent-
    fernen Sie die aelteren Dateien. Damit kann man sehr viele moegliche
    Probleme vermeiden!


4.) Unter der gegenwaertigen Auslieferungsversion von Windows 95 kann es vor-
    kommen, dass nach Einbau der miroCRYSTAL VR Windows 95 mit einer Fehler-
    meldung startet (es werden dann nur 16 Farben angeboten). In diesem Falle
    erkennt Windows 95 den S3 ViRGE Prozessor noch nicht. Nach der Installation
    der miro Software wird dieses Verhalten korrigiert.
    
    Sollte es trotzdem nicht moeglich sein, die Aufloesung und Farbtiefe
    richtig einzustellen, koennen Sie von dem miroTool kill3d.exe gebrauch
    machen. Dieses Tool setzt Ihren Computer bezueglich der Graphikhardware
    in den Installationszustand zurueck. Nach dem Windows Neustart koennen Sie
    nun Ihre Graphikkarte wie oben beschrieben installieren.

    Das Programm kill3d.exe ist nur fuer den Notfall bestimmt und kein Ersatz
    fuer das Standardprogramm zum Deinstallieren, welches sich in der Programm-
    gruppe "miroCRYSTAL VR" befindet.                                       


5.) Wenn Sie zum Beispiel ein Treiberupdate oder eine Neuinstallation durch-
    fuehren muessen, sollten Sie die aeltere miro-Software mit Hilfe des 
    "Deinstallers" entfernen. Damit alle Systemdateien deinstalliert werden
    koennen, muss das Pinboard zuvor geschlossen werden.    




EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface) mit dieser Grafikkarte in
Kombination mit anderen miro Grafikkarten, bzw. Kombinationen mit Grafik-
karten anderer Hersteller nicht unterstuetzt !!!


Video &         Ihr miro Graphikadapter liefert sehr hohe Bildwiederholraten,
Multimedia      was beim taeglichen Umgang mit Anwendungssoftware 
                ermuedungsfreies Arbeiten gewaehrleistet. Allerdings kann
                dies zu Problemen beim Abspielen von AVI oder MPEG Dateien
                fuehren. Daher finden Sie im Pinboard den miroVIDEO Button.
                Dieser optimiert die Bildwiederholraten fuer multimediale
                Anwendungen. (miroDC 10 und 30, miroPCTV, etc.) 


Spiele unter    Einige Spiele fuer DirectDraw benutzen Bildschirmmodi,
DirectDraw      die bei aktiviertem miroVIDEO Button nicht zur Verfuegung
                stehen. Bei Problemen deaktivieren Sie einfach die Video
                Optimierung.



640x480         Sollten Sie in dieser Aufloesung nicht auf TV umschalten
                koennen, muessen Sie mit dem miroPINBOARD TV Underscan
                aktivieren.

miroSCREEN      Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen. Sie sollten die
Adjust          Bildgroesse und Position nicht allzu stark von den Standard-
                Einstellungen veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                werden koennte.
                Sie koennen miroSCREEN Adjust nicht gleichzeitig mit MPEG oder
                TV Ausgabe laufen lassen.

                Waehrend miroSCREEN Adjust aktiv ist, sollten Sie es vermeiden,
                die Aufloesung entweder per miroPINBOARD oder Windows95 umzu-
                schalten.

                Unter VGA2TV ist es nicht moeglich, die Bildgroesse mit dem
                miroTOOL SCREEN-Adjust zu manipulieren. Allerdings koennen Sie
                bei Bedarf die Bildlage Ihrem Fernsehgeraet anpassen.
                Extreme Bildlagen fuehren hierbei zu Verzerrungen. Benutzen
                Sie SCREEN-Adjust im TV-Modus nur, wenn Ihr Fernsehbild nicht
                ausreichend zentriert ist.   

DirectX         Sie werden von einer DirectX Anwendung darauf hingewiesen,
                dass der benutzte Treiber nicht mit DirectX getestet wurde.
                Wenn das Programm Sie fragt, ob Sie den derzeitigen Treiber
                durch einem getesteten ersetzen wollen, antworten Sie mit NEIN.
                Kontrollieren Sie nach der Installation von Spielen unter 
                Windows95, ob der miro-Treiber nach einem Neustart noch aktiv
                ist. Gegebenenfalls muessen Sie diesen wieder aktivieren oder
                neu installieren. 


Xing! Player    Moechten Sie einen MPEG-Film auf einem TV-kompatibelen Geraet
                ausgeben, sollten Sie erst das MPEG auf Ihrem Computermonitor
                starten und dann auf die TV Ausgabe umschalten. Ausserdem
                sollte in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung im XING-Setup
                ausgeschaltet sein. Machen Sie waehrend des Abspielvorgangs
                moeglichst keinen Gebrauch vom virtuellen TV Sceen.
                
DDraw Overlay   Die besten Ergebnisse beim Abspielen von MPEG-Videos oder
                VideoCDs und Xing! werden erreicht, wenn das DirectDraw
                Overlay Surface aktiv ist. Sie koennen diese Einstellungen
                ueberpruefen, indem Sie im Menue des Xing! Players unter
                "Settings" das Untermenue "Diagnostics" aufrufen.
                Durch Betaetigen der Schaltflaeche "Video Mode" wird 
                Ihnen ein kurzer Info-Text ausgegeben. Hinter "Surface Type"
                sollte "DirectDraw Overlay" als Text angezeigt werden.
                Sollte bei Ihnen ein anderer Text erscheinen, muessen Sie ggf.
                eine andere Aufloesung waehlen, die derart vom Xing! Player 
                unterstuetzt wird.
  
AVI & TV        Fuer den Fall, dass Sie einen AVI-Film im Vollbildmodus auf TV 
                ausgeben moechten, muss VGA2TV unter DOS aktiviert sein.


WindowsNT 4.0   Die zur Zeit vorliegende WindowsNT 4.0 Version unterstuetzt
                zur Zeit noch kein Direct3D. Das heisst, dass Programme,
                insbesondere Spiele, die Gebrauch von dieser Schnittstelle
                machen, nicht lauffaehig sind. Es wird daher empfohlen,
                auf das "Service Release I" von Microsoft fuer NT 4.0
                zurueckzugreifen.  

VGA2TV          Beim Einsatz von VGA2TV (siehe Handbuch) kann es vorkommen,
                dass beim Umschalten auf den DOS Vollbildmodus der falsche
                Zeichensatz eingestellt ist. Geben Sie "mode co80" ein, um die
                korrekte 80x25 Darstellung zu erhalten.

Zoom in         Aus technischen Gruenden ist der Hardwarezoom unter 24 Bit
Truecolour      generell deaktiviert.




Hinweise zu Windows 3.x
=======================


Sie koennen Ihren Graphikadapter auch unter den eingeschraenkten Bedingungen
von Windows 3.x benutzen. Beachten Sie dazu folgende Hinweise.

1.) Da Windows 3.x nicht in der Lage ist, einen neuen Graphikadapter zu
    erkennen, muessen Sie unter DOS in Ihr Windows Verzeichnis wechseln und
    das Einstellungsprogramm "Setup" aufrufen. Markieren Sie das Feld
    "Anzeige" mit den Cursortasten, um als Graphiktreiber "VGA" einzustellen. 

2.) Windows kann nun im VGA-Modus gestartet werden. In der Programmgruppe
    "Hauptgruppe" finden Sie unter "Systemeinstellungen" das Programm "Windows
    Setup". Mit der Schaltflaeche "Anzeige" muessen Sie nun die Option
    "Systemeinstellungen aendern" betaetigen und im Auswahlmenue "Andere
    Anzeige(erfordert OEM Diskette)" anwaehlen. 

3.) Nun koennen Sie die Graphiktreiber leicht von einer Diskette oder der
    mitgelieferten CD-Rom installieren. Wenn Sie die Installations-CD benutzen,
    muessen Sie den vollstaendigen Pfad zu den Treibern eintragen,
    z. Bsp. D:\Disksets\win31\.. . Der Treiber traegt allerdings nicht die
    Bezeichnung "miroCRYSTAL VR2000/4000", sondern ViRGE/VX, Aufloesung und
    Farbtiefe. Dies ist die generische Bezeichnung des Graphikprozessors.

4.) Nach dieser Installation werden alle moeglichen Aufloesungen angezeigt.
    Diese lassen sich natuerlich jederzeit aendern und anpassen.


5.) Installieren Sie jetzt das Einstellungsprogramm "Galileo".
    Mit diesem Hilfsmittel koennen Sie Einfluss auf Ihre gewaehlten 
    Einstellungen nehmen.
     

Hoehere Bildwiederholraten
==========================

WICHTIG! Der Umgang mit dem Programm "S3refrsh" erfordert etwas Umsicht.
-------- Waehlen Sie bitte in Ihrem eigenen Sinne nur Wiederholraten, die Ihr
         Monitor auch verkraftet. Die Daten entnehmen Sie Ihrem
         Monitorhandbuch.       

1.) Um hoehere Bildwiederholraten zu erreichen, benutzen Sie bitte das
    mitgelieferte Programm "S3refsh.exe", welches sich im Verzeichnis der
    Software fuer Windows 3.x befindet. Das Programm muss nur auf die
    Festplatte kopiert und aufgerufen werden.

2.) Sie erkennen einen tabellarischen Bildschirm mit Widerholraten auf der
    linken Seite. Oberhalb finden Sie alle moeglichen Aufloesungen. Mit Maus
    oder Tastatur lassen sich nun die gewuenschten Wiederholraten einstellen.
     
3.) Nachdem Sie alle Einstellungen gewaehlt haben, verlassen Sie das Programm
    mit der Schaltflaeche "Exit". Auf Wunsch werden die Einstellungen in der
    "autoexec.bat" Datei gespeichert, so dass sie nach einem Systemstart
    weiterhin zur Verfuegung stehen.

4.) Starten Sie Ihr System neu. Windows arbeitet jetzt mit den gewuenschten
    Einstellungen.
                
        



OS/2 Warp
=========


1.) Starten Sie OS/2 im VGA-Modus und oeffnen Sie das OS/2 Eingabefenster
   (Klickstartleiste).

2.) Sollten Sie von Diskette installieren, muss diese den Namen "S3 DRV1"
    tragen. Wechseln Sie zum Laufwerk A:\. Mit Setup.cmd starten Sie den
    Installationsvorgang. 

3.) Bestaetigen Sie den Bildschirmdialog mit der "y" Taste. Nun werden alle
    Systemdateien kopiert. Wichtig: Die Diskette darf nicht schreibgeschuetzt
    sein.

4.) Fuehren Sie einen Systemabschluss durch und oeffnen Sie den Ordner
    "Systemkonfiguration". Hier finden Sie ein neues Icon "Display Driver
    Install". Mit einem Doppelklick wird ein Dialog zur Einstellung eines
    Monitors aufgerufen. Markieren Sie  "Primary Display". Nach dem
    Bestaetigen erscheint eine Treiberliste, die den neuen Treibernamen
    "S3 Virge[32 Bit] Version 1.00.12" auffuehrt. Dieser Treiber ist bereits
    angewaehlt.

5.) Mit dem folgenden Dialog werden die Monitorwerte festgelegt. Bestaetigen
    Sie die Auswahl und klicken Sie auf das "Install" Feld. Wieder ist ein
    Neustart noetig.

6.) Unter Systemkonfiguration\System werden im oberen alle Aufloesungen und
    im unteren Fenster alle moeglichen Bildwiederholraten angezeigt.

7.) Noch ein Tip: Die Registerkarte "Screen" hat eine zweite Seite, die sich
    rechts unten aktivieren laesst. Hier kann man alle Daten der gewaehlten
    Einstellungen einsehen. Weiterhin ist ein neuer Monitorname hinzugekommen:
    "Custom:Full S3 Chip Capabilities". Dieser Monitor gewaehrleistet die
    maximalen Wiederholfrequenzen, die Sie dann im "Blatt 1" des Menues Screen
    auswaehlen koennen.




ANDERE EINSCHRAENKUNGEN
=========================================================================
Die miro Computer Products AG ist staendig darum bemueht, moeglichst ein
breites Spektrum von Landessprachen zu unterstuetzen. Da diese Auffassung
leider nicht von allen Herstellern gleichermassen geteilt wird, koennen
der "Active Movie Player" und das "DirectX" nur in englischer Sprache
ausgeliefert werden. 
