********************************************************************
*                                                                  *
*                          miroVGA2TV                              *
*                                                                  *
*              (c) 1996 by miro Computer Products AG               *
*                                                                  *
********************************************************************

 WICHTIG: miroVGA2TV funktioniert nicht auf der miroMEDIA 3D/SI

 ACHTUNG: Dies ist das README fuer die Version 3.1 von miroVGA2TV

********************************************************************
0. Inhalt
********************************************************************

  0. Inhalt

  1. Was ist miroVGA2TV

  2. Konfigurieren

  3. Starten

  4. Kommandozeilenparameter

  5. Einschraenkungen

********************************************************************
1. Was ist miroVGA2TV
********************************************************************
  Mit miroVGA2TV ist es moeglich, auch unter DOS einen Fernseher
  an den Computer anzuschliessen und die Grafikausgabe auf diesen
  umzuleiten.
  Somit koennen nun auch die Bedienung von DOS-Programmen auf Video
  aufgezeichnet oder DOS-Spiele auf dem Fernseher (der zumeist
  groesser ist als ein Monitor) gespielt werden.
  Daneben ist der Einsatz von Bildbetrachtern in den in Punkt 5.
  aufgelisteten Grafikmodi moeglich.

  Nachdem miroVGA2TV gestartet worden ist, werden automatisch alle
  von miroVGA2TV unterstuetzten Grafikmodi auf den an der FBAS-Buchse
  (Chinch) angeschlossenen Fernseher umgeleitet.

********************************************************************
2. Konfigurieren
********************************************************************
  miroVGA2TV braucht in der Regel nicht konfiguriert zu werden und
  erfuellt automatisch seine Aufgabe.
  Sonderfaelle koennen aber ueber Kommandozeilenparameter eingestellt
  werden.

********************************************************************
3. Starten
********************************************************************

*HINWEIS*
  Der Betrieb dieses Tools in einer DOS-Box (auch FullScreen) ist
  z.Z. nicht moeglich !
  Falls Sie sich noch in Windows 3.X oder Win95 befinden, ist daher
  ein Verlassen der graphischen Oberflaeche erforderlich.

  Falls Sie miroVGA2TV mit einem PAL-Fernsehgeraet betreiben moechten,
  rufen Sie von der Kommandozeile aus
      VGA2TV     <ENTER>
  auf. Falls sie ein Fernsehgeraet mit NTSC-Norm verwenden dann geben Sie
      VGA2TV /NN <ENTER>
  ein.

********************************************************************
4. Kommandozeilenparameter
********************************************************************
  Beim Aufruf von miroVGA2TV koennen verschiedene Optionen hinter
  dem Dateinamen angegeben werden.
  Beim ersten Aufruf von miroVGA2TV wird das TSR in den Speicher
  geladen und ein Teil bleibt dort resident (ca. 4k).
  Mit weiteren Aufrufen von miroVGA2TV koennen einige Parameter
  nachtraeglich veraendert werden.
  Folgende Kommandozeilenparameter stehen zur Verfuegung:

  --------------------------------------------------------------------------

  Allgemeine Optionen:

  /?      - Gibt eine kurze Hilfestellung aus

  /??     - Gibt eine detaillierte Hilfestellung aus

  /Q      - Ausgaben auf den Bildschirm werden unterdrueckt
            (Ausgenommen hiervon sind Fehlermeldungen)

  --------------------------------------------------------------------------

  Optionen die nur zur Ladezeit (erster Aufruf) von miroVGA2TV
  moeglich sind:

  /N[P/N] - Waehlt die Videonorm aus (P fuer PAL, N fuer NTSC).
          - Wird dieser Schalter nicht gesetzt, so wird als
            Defaulteinstellung PAL-Timing verwendet.

  --------------------------------------------------------------------------

  Optionen die nur nach dem Laden von miroVGA2TV aktiv sind:

  /U      - Entfernt miroVGA2TV wieder aus dem Speicher

  /A      - Aktiviert miroVGA2TV wenn bereits im Speicher ist,
            aber durch /D dekativiert wurde.

  /D      - Deaktiviert ein im Speicher befindliches miroVGA2TV
            (Diese Option ermoeglicht es, miroVGA2TV voruebergehend
             auszuschalten, ohne es aus dem Speicher zu entfernen)

  /M[<mode>[+/-]]
          - Mit dieser Option koennen die von miroVGA2TV
            unterstuetzten Grafikmodi ein- und ausgeschaltet werden
            bzw. ohne Angabe von +/- werden die verfuegbaren Modi und
            ihr derzeitiger Status ausgegeben.

  /O[+/-]
          - Mit diesem Schalter wird der "TVOnly" Mode ein- bzw.
            ausgeschaltet. Ist der "TVOnly" Mode eingschaltet liefert
            das VESA BIOS nur noch von miroVGA2TV unterstuetzte Modi
            als implementiert zurueck.
  /C[+/-]
          - Dieser Schalter steuert die automatische Unterscheidung
            zwischen Videomode 12(640x480x8) <-> 12X(320x240x8) sowie
            13(320x200x8) <-> 13X(320x240x8).
            Wird diese Automatik abgeschaltet, so wird keine
            TimingAnpassung fuer die Videomodes 12X und 13X vorgenommen.

  /F<opt>[+/-]
          - Mit Hilfe dieses Schalters lassen sich einige Timingparamter
            erzwingen (Schalter /C+ sollte dabei gesetzt sein).
            Dieser Schalter kann nuetzlich sein falls die Anwendung
            das Standardvideotiming veraendert.
      /FX - Erzwinge alternatives Timing fuer die Modes 12 und 13
      /FI - Erzeuge Interlaced-Timings
      /FS - Erzwinge Standard-Timings fuer die Modes 12 und 13
      /FT - Erlaube staendige Registerueberwachung
      /FD - Erzwinge verzoegerte Modusinitialisierung

********************************************************************
5. Einschraenkungen
********************************************************************
  - miroVGA2TV unterstuetzt derzeit folgende Grafikmodi fuer
    die PAL und NTSC-Videonorm.

               Mode Aufloesung   Art     Standard
               ------------------------------------
                 1   40x 25x 4  Text    aktiviert
                 3   80x 25x 4  Text    deaktiviert
                 D  320x200x 4  Grafik  aktiviert
                12  640x480x 4  Grafik  aktiviert
                12X 320x240x 8  Grafik  aktiviert
                13  320x200x 8  Grafik  aktiviert
                13X 320x240x 8  Grafik  aktiviert
               100  640x400x 8  Grafik  aktiviert
               101  640x480x 8  Grafik  aktiviert
               10D  320x200x15  Grafik  aktiviert
               10E  320x200x16  Grafik  aktiviert
               10F  320x200x32  Grafik  aktiviert
               110  640x480x15  Grafik  aktiviert
               111  640x480x16  Grafik  aktiviert
               112  640x480x32  Grafik  aktiviert

  - miroVGA2TV funktioniert nicht unter Windows oder in der Windows-
    Eingabeaufforderung. Es sollte vermieden werden, Windows zu
    starten waehrend miroVGA2TV aktiv ist. (vorher Deinstallation
    mit "vga2tv -u" durchfuehren)

  - Grafikmodi groesser als 640x480 Pixel koennen auf einem Fernseher
    nicht mehr vollstaendig dargestellt werden und werden daher
    auch nicht unterstuetzt.

  - miroVGA2TV funktioniert nicht mit Programmen, die die Bildschirm-
    initialisierung nicht ueber das BIOS ausfuehren oder
    nachtraeglich Register der Grafikkarte veraendern.
    In diesem Fall zeigt der Fernseher kein oder zumindest kein
    stehendes Bild.

