miro Computer Products AG                                 17-04-1995

miroVIDEO 22SD mvp                                        Version 1.00

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION
===============================================================================
Lancez Windows avant de procéder à l'installation des pilotes miro avec les pilotes VGA!

L'adresse E/S 2E8 doit rester libre. Elle est utilisée par exemple par l'interface série
COM4!

Tenez également compte du fait que toutes les cartes graphiques miroVIDEO nécessitent
un interrupt PCI.

Enlevez toutes les cartes graphique VGA de votre ordinateur ou désactivez une
éventuelle carte VGA intégrée à la carte mère.

Activez  la mémoire vidéo ROM miroir dans le BIOS de l'ordinateur ou à l'aide de
l'option ROM de votre gestionnaire de mémoire 
(p.ex. C:\DOS\EMM386.EXE ROM=C000-C800)

Si vous avez installé la version réseau de Windows, des problèmes en rapport avec 
la configuration peuvent se présenter. L'installation doit être effectuée sur l'ordinateur
respectif. Pour cela, le programme d'installation doit être en mesure de copier les
pilotes, les programmes et les fichiers de configuration dans le répertoire Windows
local de l'ordinateur. Par ailleurs, il doit être possible de créer / d'écrire dans les
fichiers locaux SYSTEM.INI, WIN.INI et CONTROL.INI ainsi que dans le fichier
de groupe MWINTOOL.GRP. Chaque ordinateur doit être adapté à son équipement
respectif à l'aide de l'utilitaire de sélection d'écran et de miroSUPERSCREEN.

Afin d'augmenter les fréquences de balayage d'image sous DOS, appelez le programme
S3REFRSH.EXE (dans le répertoire MIRO\COMMON).

RESTRICTIONS
===============================================================================
60x480xTC           TV Overscan n'est pas possible.

miroSCREENADJUST
                         Ne pas utiliser avec les écrans à fréquence fixe.
                               Ne pas trop modifier la taille et la position de
                               l'image par rapport aux réglages standard, sans
                               quoi des détériorations de l'écran sont possibles.

En cas de problèmes, recourez à l'utilitaire miroDRIVER-Control!
=============================================================================

PROBLEME                      REMEDE
===============================================================================
Icônes noires sur le            Se présentent uniquement avec un nombre de couleurs
bureau                                supérieur à 256 et proviennent du gestionnaire de programmes
                                           Windows.

Des lignes restent sur         Dans le fichier SYSTEM.INI, la section [928.DRV]
le bureau                            doit contenir l'entrée VXPBLT=1.

Pas d'entrée possible           Actionner la touche <ALT>.
dans la case Dos

Pointeur de la souris           Dans le fichier  SYSTEM.INI, la section [928.drv]
immobile ou problèmes      doit contenir l'entrée FIFO=1.
de réseau

Problèmes avec la mémoire      Dans le fichier SYSTEM.INI, ajouter EMMEXCLUDE=A000-EFFF
et ordinateur qui se plante         dans la section [386.Enh].

Pas de groupe WINTOOL        Tirez MWINTOOL.GRP de la fenêtre du lecteur
dans le bureau Norton               dans le groupe QUICK-ACESS ou sur le bureau.

Les fichiers AVI au format       Impossible d'y remédier actuellement, mais les
Indeo 3.2 présentent une               recherches sont en cours. L'effet disparaît lorsque
coloration verte bleuâtre              le fichier AVI est restitué avec un facteur de zoom
avec le rapport 1:1           plus élevé.

Lecture saccadée des               Vérifiez si vous avec installé MS Video for Windows
fichiers AVI agrandis              1.1e avant d'installer les pilotes miro, car ce n'est qu'à
                               partir de cette version que l'interface DCI est
                               supportée.
                               Si l'installation est correcte, les lignes suivantes
                               figurent dans la section [driver] du fichier
                               SYSTEM.INI:

                               VIDS.DRAW=UDH.DLL
                               DCI=DISPLAY

                               Les fichiers vidéo devraient si possible figurer
                               sur un disque dur. De nombreux lecteurs de CD
                               présentent des temps d'accès trop longs. Vous 
                               devriez défragmenter le disque dur p.ex. à l'aide du
                               programme MS-DOS DEFRAG.EXE. Avec les
                               disques durs IDE, utilisez sous Windows for
                               Workgroups le mode 32 bits pour le lecteur et les
                               fichiers.
  
miroPinboard ne peut            Ajoutez dans le fichier WIN.INI les entrées
pas être lancé. Aucune          de la ligne load= à la ligne run. miroPINBOARD
connexion trouvée.                doit être chargé en premier lieu.

Surfaces noires après la         Dans le fichier PIF, réglez la résolution
fermeture de fichiers PIF.      sur "TEXTE".
