miro Computer Products AG                                 17.04.1996

miroMedia view                                          Version 1.00

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION
===============================================================================
Starten Sie Windows vor der miro-Treiberinstallation mit den VGA-Treibern !

Beachten Sie bitte, dass die I/O Adresse 2E8 frei sein muss. Diese wird zum
Beispiel von der seriellen Schnittstelle COM4 genutzt!

Weiterhin sollten Sie beachten, dass saemtliche miroVIDEO Grafikkarten einen
PCI Interrrupt benoetigen.

Entfernen Sie bitte alle anderen VGA Grafikkarten aus Ihrem Rechner bzw.
schalten Sie eine evtl. auf dem Mainboard vorhandene on-board VGA ab.

Aktivieren Sie bitte das VIDEO-ROM Shadowing in Ihrem Rechner BIOS
oder ueber die Option ROM Ihres Memory Mangers
(z.B. C:\DOS\EMM386.EXE ROM=C000-C800)

Wenn Sie Windows in einer Netzwerkversion installiert haben, so kann es zu
konfigurationsabhaengigen Problemen kommen. Die Installation muss auf dem
jeweiligen Arbeitsplatz erfolgen. Dazu muss das Installationsprogramm in der
Lage sein, Treiber, Programme und Konfigurationsdateien in das lokale
Windowsverzeichnis des Arbeitsplatzrechners zu kopieren. Ausserdem muessen
die lokalen Dateien SYSTEM.INI, WIN.INI und CONTROL.INI sowie die Gruppendatei
MWINTOOL.GRP erzeugbar / beschreibbar sein. Mit Hilfe des Monitor-Select-
Programms und miroSUPERSCREEN muss jeder Arbeitsplatz auf seine individuelle
Ausstattung angepasst werden.

Um eine reibungslose Installation von Diskette zu ermoeglichen, sollte
der SMARTDRV.EXE geladen sein.

Um in DOS hoehere Bildwiederholfrequenzen zu erreichen, rufen Sie bitte
das Programm S3REFRSH.EXE (Liegt in Ihrem MIRO\COMMON Verzeichnis) auf.

EINSCHRAENKUNGEN
===============================================================================
640x480xTC                     Kein TV Overscan moeglich.

miroSCREENADJUST               Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen.
			       Sie sollten die Bilgroesse und Position nicht
			       allzu stark von den Standard-Einstellungen
			       veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
			       werden koennte.

MPEG abspielen und             Bitte benutzen Sie die DOS-Fenster BOX.
gleichzeitig die DOS           Der Fehler wird mit dem naechsten Release
Vollbild Box benutzen          behoben.


Bitte benutzen Sie bei Problemen das miroDRIVER-Control Programm !
=============================================================================

FEHLERERSCHEINUNG              BEHEBUNG
===============================================================================
Schwarze Icons auf dem         Tritt nur bei Farbtiefen groesser 256 Farben auf
Desktop                        und ist ein Fehler des Windows Programm-Managers.

Linien bleiben auf dem         In der Datei SYSTEM.INI in der Sektion [928.DRV]
Desktop stehen                 VXPBLT=1 setzen.

Keine Eingabe in der           Einmal die <ALT>-Taste druecken.
Dos-Box moeglich

Haengender Maus Cursor         In der Datei SYSTEM.INI in der Sektion [928.drv]
bzw.Netzwerkprobleme           den Eintrag FIFO=1 ergaenzen.

Bei Speicherproblemen          In der Datei SYSTEM.INI in der SEKTION [386.Enh]
und Abstuerzen                 EMMEXCLUDE=A000-EFFF einfuegen.

Keine WINTOOL-Gruppe           Ziehen Sie die MWINTOOL.GRP aus dem Laufwerks-
unter dem Norton Desktop       fenster in die QUICK-ACESS Gruppe oder auf den
			       Desktop.

Schwarze Flaechen nach         Bitte aendern Sie in Ihrer PIF Datei die
Beenden von PIF Dateien.       Aufloesung auf "TEXT".


TV Modus
=========================================================================
Wenn Sie im TV Modus sind, koennen Sie keine DOS-Fullscreen BOX benutzen.
Sollten Sie einen PC-Monitor, der keine Powersafe besitzt, einsetzen, ist
es angebracht diesen nach der TV-Umschaltung auszuschalten, weil moeglicher-
weise Stoereffekte aufteten koennen.

Wenn Sie mit dem miroPINBOARD in den TV Modus schalten, sollten Sie vor dem
Beenden von Windows in den Grafikkmodus zurueckschalten.


