miro Computer Products AG                                 13-11-1996

                                                          Version 2.10


Installation des pilotes miro pour Windows 95:
==============================================

Attention:	Dès maintenant, l'installation des pilotes Windows 95 peut à nouveau
          		se faire en appelant <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE.

Ces pilotes miro pour Windows 95 peuvent uniquement être utilisés avec la carte graphique suivante et en combinaison avec un seul écran:

     miroMEDIA View + TV upgrade (en option)

Les solutions double écran (Twinface) et les combinaisons de ces
cartes graphiques entre elle ou avec d'autres cartes graphiques ne
sont pas supportées !!!




Installation des pilotes miro et de miroWINTOOLS:
===============================================

miroSETUP Manager est automatiquement lancé lorsque vous introduisez le
CD après avoir démarré Windows 95. 

Commencez par installer DirectX. La version actuelle (3) figure sur le CD.

L'installation des pilotes miro pour Windows 95 peut être réalisée en exécutant
la commande <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE. Lancez Windows 95
et cliquez dans le menu Démarrer sur l'icône "Exécuter..". Ensuite, entrez la 
commande <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE et cliquez sur "OK". 
La fenêtre d'installation miro(win est affichée. Il vous suffit de cliquer sur le
bouton "Installer ..." pour lancer le programme. Les pilotes miro et les 
utilitaires miroWINTOOLS sont copiés. La fenêtre "Propriétés pour l'affichage"
est ensuite affichée. Sélectionnez l'onglet "Paramètres", puis cliquez sur le
bouton "Modifier la configuration ". Le menu qui est ensuite affiché vous permet
de sélectionner la carte graphique et l'écran. Lorsque vous cliquez sur le bouton
"Modifier", où figure le nom du pilote de carte graphique déjà installé,
un menu vous propose le modèle
        "miroMEDIA View" ou
        "miroMEDIA TV". 

Confirmez votre choix en cliquant sur "Adopter ". Pour que les réglages
auxquels vous avez procédé soient effectifs, vous devez redémarrer l'ordinateur.
Après le redémarrage, vous pouvez modifier la résolution et le nombre de 
couleurs dans le Panneau de configuration.

Au choix
=======
Pour installer les pilotes miro pour Windows 95, lancez Windows 95 et cliquez
sur l'icône "Affichage" du Panneau de configuration. Cliquez ensuite sur le bouton
"Modifier configuration" sous l'onglet "Paramètres". Le menu qui est alors
affiché vous permet de sélectionner la carte graphique et l'écran. Lorsque vous
cliquez sur le bouton "Modifier" dans la ligne où figure le nom du pilote installé
jusqu'ici pour la carte graphique, vous parvenez à un menu dans lequel vous devez
choisir la commande "A partir de la disquette...". Introduisez ensuite la 
disquette avec les pilotes miro pour Windows 95 dans le lecteur et confirmez
en cliquant sur "OK". 
Le modèle "miroMEDIA View" ou 
                                   "miroMEDIA TV" vous est alors proposé. 
Confirmez votre choix en cliquant sur "Adopter". Pour que les réglages
auxquels vous avez procédé soient effectifs, vous devez redémarrer l'ordinateur.
Après le redémarrage, vous pouvez modifier la résolution et le nombre de 
couleurs dans le Panneau de configuration. Avec cette procédure, les utilitaires
miroWINTOOLS ne sont pas installés.


Remarques importantes sur l'installation:
===================================

1.) N'essayez pas de vous servir de pilotes miro pour Windows 3.x sous 
    Windows 95. Si cet avertissement vient trop tard, assurez-vous que 
    tous les anciens pilotes miro pour Win 3.x et toutes les entrées 
    correspondantes dans le fichier SYSTEM.INI ont été supprimés.
    
    Toutes les entrées de la section [928.drv] doivent être supprimées du 
    fichier SYSTEM.INI ainsi que les sections [Twin.right] et [Twin.left].
    Supprimez ensuite dans Windows 95 les fichiers ci-dessous ainsi que 
    leurs sous-répertoires.

    Del \\OEMMAGS4.*
    Del \\OEMRAIN.*
    Del \\OEMCR32S.*
    Del \\OEMCR24S.*
    Del \\OEMCR16S.*
    Del \\OEMC16SI.*
    Del \\OEMCR8S.*
    Del \\OEMC10SD.*
    Del \\OEMC20SD.*
    Del \\OEMC20SV.*
    Del \\OEMC40SV.*
    Del \\OEMMAG40.*
    Del \\OEMMAG20.*
    Del \\OEMC20TW.*
    Del \\OEMBIBO*.*
    Del \\MAGS4*.DRV
    Del \\RAIN*.DRV
    Del \\CR32S*.DRV  
    Del \\CR24S*.DRV
    Del \\CR16S*.DRV
    Del \\C16SI*.DRV
    Del \\C8S*.DRV
    Del \\1SD*.DRV
    Del \\C20SD*.DRV
    Del \\C20SV*.DRV
    Del \\C40SV*.DRV
    Del \\M20*.DRV
    Del \\M40*.DRV
    Del \\TW10*.DRV
    Del \\TW20*.DRV
    Del \\TWIN.DRV
    Del \\OCTO.MON
    Del \\OCTOVGA.*
    Del \\MAGIC_S4.BMP
    Del \\RAIN_WIN.BMP
    Del \\MINFO.TXT
    Del \\MWINTOOL.INI
    Del \\MSUP*.*
    Del \\MONSEL.*
    Del \\VIRTDLL.DLL
    Del \\MFONTCOM.EXE
    Del \\MIROSCOP.EXE
    Del \\MIROHOOK.DLL
    Del \\MSCOPE*.HLP
    Del \\MPWRSAVE.SCR
    Del \\TWIN*.*
    Del \\MTINT*.*
    Del \\MSIZE*.*
    Del \\WSIZER.*
    Del \\WADJUST.*
    Del \\MIROLOGO.RLE
    
    Supprimez également du bureau de Windows 95 le groupe miroWINTOOL 
    et les icônes qu'il comporte !!!   
 
2.) Si vous travaillez avec un écran miro ou un écran multifréquence, nous vous
    recommandons de recourir au fichier Monitor.inf figurant sur la disquette
    d'installation. Assurez-vous qu'il n'y ait plus d'anciens fichiers d'écran OEM*.INF 
    dans le répertoire Win95\INF. Le sous-répertoire INF ne peut pas être
    visualisé avec la commande DIR, mais avec DIR /a. Ces fichiers INF sont
    des fichiers ASCII pouvant être consultés avec n'importe quel éditeur.
    C'est pourquoi il convient de vérifier au préalable qu'il s'agit bien des
    fichiers à supprimer. Si vous vous servez des fichiers d'écran miro figurant sur 
    le CD Windows 95 d'origine, nous vous recommandons l'utilisation des fichiers 
    d'écran figurant sur la disquette d'installation.

3.) Lors de l'installation de pilotes graphiques, Windows 95 crée un nouveau
    fichier OEM*.INF dans le répertoire Win95\INF. Il ne supprime toutefois
    pas les anciens fichiers OEM*.INF. Veillez à ce que seuls les fichiers 
    OEM*.INF actuels se trouvent dans le répertoire et supprimez les fichiers
    caducs. De cette manière, vous évitez de nombreux problèmes!

4.) Tenez compte du fait que toutes les cartes graphiques miroVIDEO (VIDEO 20SD,
    VIDEO 22SD, VIDEO 20SV, VIDEO 40SV ergo) ont besoin d'un interrupt (IRQ)!!!
    La miroMEDIA TV a également besoin d'un interrupt.

5.) Pour les cartes miroVIDEO (VIDEO 20SD, VIDEO 20SV, VIDEO 22SD, VIDEO 40SV ergo),
    vous pouvez désactiver ou améliorer la mise à l'échelle par le matériel. Pour cela, l'entrée doit
    se présenter comme suit:

        Datei System.ini
        [Display]
        VideoStretch=<Wert>

    Valeurs standard:
    Sécurité maximale: 			 257
    Meilleurs affichage vidéo + sécurité:       259
    Meilleurs affichage + sécurité:		 771
    Performances maximales: 		 261  <standard>
    Meilleurs affichage + performances:	 775

    La valeur doit être calculée de la manière suivante:
      [0 / 1]   pour mise à l'échelle DIB par le matériel      			[désactivé / activé ]
    + [0 / 2]   pour interpolation DIB par le matériel        		  	[désactivé / activé]
    + [0 / 4]   pour adaptation des paramètres de mise à l'échelle DIB  		[désactivé / activé]
    + [0 / 256] pour mise à l'échelle DDB par le matériel     			[désactivé / activé]
    + [0 / 512] pour interpolation DDB par le matériel        			[désactivé / activé]

6.) Un pilote de processeur DIB n'étant pas adapté à Video for Windows,
    les pilotes optimisés ne sont exploités qu'une fois les entrées inscrites
    par Pinboard dans le fichiers Win.ini dans le mode correspondant.

    -> Si possible, lancez PinBoard en même temps que Windows. En effet, il 
       corrige automatiquement les entrées de Video for Windows même lorsque
       vous modifiez la résolution à l'aide du Panneau de configuration!

7.) Combinaison miroVIDEO DC20 et cartes graphiques basées sur le 
     processeur S3 sous Windows 95 sur cartes-mères avec BIOS AWARD.
     Les processeurs S3 des types 868, 968 etc. ont besoin d'une zone de données 
     linéaire de 64 MO sous Windows 95. Mais le BIOS AWARD actuel ne réserve
     qu'une zone de données de 32 MO. Si une carte miroVIDEO DC20 est 
     installée sur un tel ordinateur, vérifiez où Windows 95 a projeté la zone
     de données de la DC20. Si la zone de données de la DC20 suit immédiatement 
     la zone de données de la carte graphique, vérifiez que la DC20 n'est pas
     placée dans la zone de 64 MO de la carte graphique S3. Si c'est le cas, 
     vous devez déplacer la zone de la DC20 d'au moins 32 MO vers le haut.
     AWARD a été informé de ce probléme inhérent au processeur S3 et prépare 
     une mise à niveau du BIOS. Cette mise à niveau sera mise à disposition via les 
     boîtes à lettres des fabricants de cartes-mères.


8.)  Lorsque Lotus Smart Suite 4.0 est installé sous Windows 95, le bitmap
     d'arrière-plan de Lotus n'est pas correctement représenté, ce qui n'a toutefois
     pas de répercussions sur les fonctions du progiciel. Cette erreur devrait être 
     éliminée dans la prochaine version du pilote.


RESCTRICTIONS
==========================================================================
Les solutions double écran (Twinface) ou les combinaisons de cette
carte graphique avec d'autres cartes graphiques de miro ou d'autres
fabricants ne sont pas supportées !!!

640x480xTC	Le TV Overscan n'est pas possible.


Sortie TV et	Sur certains récepteurs TV, il est possible que des couleurs incorrectes 
couleurs		soient représentées sur l'écran après la commutation de l'écran au récepteur 
incorrectes	TV. Vous pouvez remédier facilement à ce problème à l'aide de l'utilitaire 
		miroSCREEN ADJUST en modifiant simplement la position de l'image.

miroSCREEN      Ne pas utiliser avec les écrans à fréquence fixe. Ne modifiez pas
ADJUST        	 trop la taille et la position de l'image par rapport aux réglages
               	 standard, sans quoi vous risquez d'endommager l'écran.
          		 miroSCREENADJUST ne peut pas fonctionner simultanément avec la 
               	 sortie MPEG ou TV.

DirectX       	Une application DirectX vous signale que le pilote utilisé
              	n'a pas été testé avec DirectX. Lorsque le programme vous demande
	              si vous désirez remplacer le pilote actuel par un pilote testé, répondez
              	par la négative.

DirectX-3	Veillez à utiliser la version 3 de DirectX de MS figurant
		sur ce CD.

DirectDraw	En mode 32 bits, il est possible que des erreurs d'image se
		produisent sous DirectDraw. Pour les jeux, servez-vous 
		uniquement des résolutoins 8 et 16 bits, qui sont plus
		performantes.

MPEG et            Il n'est pas possible de restituer des films MPEG et d'utiliser en
BOITE DOS      même temps la boîte DOS.

MPEG et       	Sur certains systèmes, il n'est pas possible d'ouvrir le tiroir à CD pendant
CD-ROM        	la restitution d'un film MPEG à partir du CD. Quittez alors l'application
                 	avec CTRL-ALT-SUPP et fermez le programme CDALLOC2.EXE.

Incrustation et	Certaines restrictions au niveau du matériel et du logiciel font qu'il n'est 
boîte DOS	pas recommandé de passer dans la boîte DOS en mode plein écran pendant 
		la restitution d'un film MPEG. La sortie du film MPEG est alors
		interrompue et doit être lancée à nouveau. 



