miro Computer Products AG                                 13.11.1996

                                                          Version 2.10


Installation der miro-Treiber fuer Windows 95:
==============================================

Achtung:   Die Installation von Windows 95-Treibern kann ab jetzt wieder 
           durch den Aufruf von <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE erfolgen.

Diese miro Windows 95-Treiber sind nur fuer die folgende miro Graphikarte
als Einschirmloesung einsetzbar:

     miroMEDIA View + TV upgrade (optional)

Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface), oder Kombinationen dieser
Grafikkarten untereinander, bzw. mit anderen Grafikkarten nicht
unterstuetzt !!!




Installation der miro-Treiber und miroWINTOOLS:
===============================================

Wenn Sie die CD nach dem Start von Windows 95 einlegen wird der 
miroSETUP Manager automatisch gestartet. 

Bitte installieren Sie zunaechst DirectX. Die aktuelle Version 3 ist auf dieser
CD enthalten.

Die Installation der miro Windows95-Treiber kann ab sofort wieder durch Aus-
fuehren des Befehls <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE erfolgen. Starten Sie
bitte Ihr Windows 95 und klicken Sie im Startmenue auf das "Ausfuehren.." Icon.
Anschliessend geben Sie den Befehl <CD>:\DISKSETS\WIN95\INSTALL.EXE ein und
klicken auf "OK". Das miro*win Installationsfenster wird geoeffnet und
durch Anklicken der Schaltfläche  "Installieren..." starten Sie das Programm.
Die miro Treiber und miroWINTOOLS werden kopiert. Danach oeffnet sich das
Fenster "Eigenschaften Anzeige" mit dem Register "Einstellungen". Im Register
"Einstellungen" klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration aendern". Im 
darauf folgenden Menue koennen Sie die Grafikkarte und den angeschlossenen
Bildschirm auswaehlen. Durch Anklicken der Schaltfläche "Aendern" 
in der auch der Name des bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte
steht, oeffnet sich ein weiteres Menue, in welchem Ihnen als Modell
        "miroMEDIA View", bzw.
        "miroMEDIA TV" angeboten werden. 

Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen getroffenen Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu ge-
startet werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der System-
steuerung die Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern.

oder
====
Zur Installation der miro Windows95-Treiber starten Sie bitte Windows 95 und
oeffnen in der Systemsteuerung das "Anzeige" Icon. Im Register "Einstellungen"
klicken Sie auf die Schaltfläche "Konfiguration aendern". Im folgenden Menue
koennen Sie die Grafikkarte und den daran angeschlossenen Bildschirm auswaehlen.
Durch Anklicken der Schaltfläche "Aendern" in der Zeile, in der der Name des 
bisher installierten Treibers Ihrer Grafikkarte erscheint, oeffnet sich ein 
weiteres Menue, in welchem Sie den Punkt "Diskette..." waehlen sollten. Legen 
Sie nun die Diskette mit den miro Windows95-Treibern in Ihr Diskettenlaufwerk
ein und bestaetigen Sie anschliessend mit "OK". 
Nun wird Ihnen als Modell entweder "miroMEDIA View", bzw. 
                                   "miroMEDIA TV" angeboten. 
Anschliessend bestaetigen Sie Ihre Auswahl mit "Uebernehmen". Damit die von
Ihnen gemachten Einstellungen wirksam werden, muss der Computer neu gestartet
werden. Nach dem Neustart des Rechners koennen Sie in der Systemsteuerung die
Aufloesung und Farbtiefe nach Bedarf aendern. Bei dieser Art der Installation
werden Ihnen jedoch keine miroWINTOOLS installiert.


Wichtige Hinweise zur Installation:
===================================

1.) Versuchen Sie bitte nicht, alte miro Windows 3.x Treiber unter Windows 95
    einzusetzen. Sollten Sie dieses doch bereits getan oder versucht haben,
    so stellen Sie sicher, dass alle alten miro Win 3.x-Treiber und Eintraege
    in der SYSTEM.INI entfernt sind.
    
    In der SYSTEM.INI sind die kompletten Eintraege in der Sektion [928.drv],
    sowie die Sektionen [Twin.right] und [Twin.left] zu entfernen. Loeschen
    Sie in Ihrem WIN95 einschliesslich Unterverzeichnissen die folgenden
    Dateien, sofern vorhanden:

    Del \\OEMMAGS4.*
    Del \\OEMRAIN.*
    Del \\OEMCR32S.*
    Del \\OEMCR24S.*
    Del \\OEMCR16S.*
    Del \\OEMC16SI.*
    Del \\OEMCR8S.*
    Del \\OEMC10SD.*
    Del \\OEMC20SD.*
    Del \\OEMC20SV.*
    Del \\OEMC40SV.*
    Del \\OEMMAG40.*
    Del \\OEMMAG20.*
    Del \\OEMC20TW.*
    Del \\OEMBIBO*.*
    Del \\MAGS4*.DRV
    Del \\RAIN*.DRV
    Del \\CR32S*.DRV  
    Del \\CR24S*.DRV
    Del \\CR16S*.DRV
    Del \\C16SI*.DRV
    Del \\C8S*.DRV
    Del \\1SD*.DRV
    Del \\C20SD*.DRV
    Del \\C20SV*.DRV
    Del \\C40SV*.DRV
    Del \\M20*.DRV
    Del \\M40*.DRV
    Del \\TW10*.DRV
    Del \\TW20*.DRV
    Del \\TWIN.DRV
    Del \\OCTO.MON
    Del \\OCTOVGA.*
    Del \\MAGIC_S4.BMP
    Del \\RAIN_WIN.BMP
    Del \\MINFO.TXT
    Del \\MWINTOOL.INI
    Del \\MSUP*.*
    Del \\MONSEL.*
    Del \\VIRTDLL.DLL
    Del \\MFONTCOM.EXE
    Del \\MIROSCOP.EXE
    Del \\MIROHOOK.DLL
    Del \\MSCOPE*.HLP
    Del \\MPWRSAVE.SCR
    Del \\TWIN*.*
    Del \\MTINT*.*
    Del \\MSIZE*.*
    Del \\WSIZER.*
    Del \\WADJUST.*
    Del \\MIROLOGO.RLE
    
    Loeschen Sie auch die vorhandene miroWINTOOL-Gruppe einschliesslich der 
    darin enthaltenen Symbole auf Ihrem Windows 95 Desktop !!!   
 
2.) Sollten Sie einen miro-Monitor oder einen Multifrequenzmonitor benutzen,
    so empfehlen wir die Verwendung der Monitor.inf Datei dieser Installations-
    diskette. Vergewissern Sie sich, dass sich keine aeltere OEM*.INF Monitor-
    datei in Ihrem Win95\INF Verzeichnis befindet. Dieses INF Unterverzeichnis 
    ist nicht direkt mit dem DIR Befehl sichtbar, sondern kann mit DIR /a 
    angezeigt werden. Diese INF-Dateien sind ASCII-Dateien, welche mit jedem 
    Editor betrachtet werden koennen. Daher bitte vor dem Entfernen solcher 
    Dateien sicherstellen, dass nicht die falschen Dateien geloescht werden.
    Sofern Sie die miro-Monitordateien der original Windows 95-CD benutzen, so 
    empfehlen wir die Benutzung der Monitor-Dateien auf dieser Installations-
    diskette.

3.) Bei jeder Installation von Grafikktreibern legt Windows 95 eine neue
    OEM*.INF-Datei im Verzeichnis Win95\INF an. Windows 95 entfernt jedoch
    nicht die alten OEM*.INF-Dateien. Stellen Sie sicher, dass sich nur die
    jeweils aktuellen OEM*.INF-Dateien in diesem Verzeichnis befinden und ent-
    fernen Sie die aelteren Dateien. Damit kann man sehr viele moegliche
    Probleme vermeiden!

4.) Bitte beachten Sie, dass saemtliche miroVIDEO-Grafikkarten (VIDEO 20SD,
    VIDEO 22SD, VIDEO 20SV, VIDEO 40SV ergo) einen IRQ benoetigen !!!
    Auch die miroMEDIA TV benoetigt einen IRQ.

5.) Fuer miroVIDEO-Karten (VIDEO 20SD, VIDEO 20SV, VIDEO 22SD, VIDEO 40SV ergo)
    kann man den Hardware-Skalierer abschalten oder verbessern.
    Der Eintrag hierfuer lautet:

        Datei System.ini
        [Display]
        VideoStretch=<Wert>

    Standardwerte:
    Groesste Sicherheit            : 257
    Beste Video Optik + Sicherheit : 259
    Beste Optik + Sicherheit       : 771
    Groesste Performance           : 261  <Standard>
    Beste Optik + Performance      : 775

    Der Wert ist folgendermassen zu berechnen:
      [0 / 1]   fuer DIB Skalierung per Hardware        [Aus / An]
    + [0 / 2]   fuer DIB Interpolation per Hardware     [Aus / An]
    + [0 / 4]   fuer DIB Skalierungs Parameteranpassung [Aus / An]
    + [0 / 256] fuer DDB Skalierung per Hardware        [Aus / An]
    + [0 / 512] fuer DDB Interpolation per Hardware     [Aus / An]

6.) Da ein DIB-Engine-Treiber nicht fuer Video for Windows geeignet ist,
    werden die optimierten Treiber erst voll genutzt, wenn das Pinboard in
    dem entsprechenden Modus die Eintraege in die Win.ini Datei gesetzt hat.

    -> Starten Sie das PinBoard moeglichst immer mit dem Start von Windows.
       Es berichtigt automatisch die Eintraege von VfW, selbst wenn sie mit dem
       Control-Panel die Aufloesung aendern!


7.) Kombination miroVIDEO DC20 und S3 basierende Grafikkarten unter Windows 95
     auf Mainboards mit AWARD BIOS. S3 Chips der Typen 868, 968 etc. benoetigen 
     unter Windows 95 einen linearen Speicherbereich von 64MB. Leider reserviert
     das aktuelle AWARD BIOS nur einen Speichrbereich von 32MB. Sollte in diesem 
     Rechner eine miroVIDEO DC20 installiert sein, ueberpruefen Sie bitte, wo der 
     Speicherbereich der DC20 von Windows95 hingemappt wurde. Sofern der Speicher-
     bereich der DC20 direkt hinter dem Speicherbereich der Grafikkarte liegt, 
     vergewissern Sie sich, dass die DC20 nicht in den eigentlichh 64MB grossen 
     Speicherbereich der S3 Grafikkarte gelegt wurde. Sollte dieses jedoch der 
     Fall sein, so muessen Sie den DC20 Bereich auf jeden Fall um mindestens 
     32MB nach oben legen.
     AWARD ist ueber dieses generelle S3 Problem unterrichtet und arbeitet an 
     einem BIOS Update. Dieses Update kann, sofern verfuegbar, ueber die 
     Mailboxen der Motherboardhersteller bezogen werden.


8.)  Bei der Installation von Lotus Smart Suite 4.0 unter Windows 94 wird das 
     Hintergrund Bitmap von Lotus nicht richtig dargestellt, was jedoch den 
     Funktionsumfang des Softwarepaketes nicht beeinflusst. Dieser Fehler wird 
     in der naechsten Treiberversion behoben sein.


EINSCHRAENKUNGEN
==========================================================================
Generell werden Zweischirmloesungen (Twinface) mit dieser Grafikkarte in
Kombination mit anderen miro Grafikkarten, bzw. Kombinationen mit Grafik-
karten anderer Hersteller nicht unterstuetzt !!!

640x480xTC      Kein TV Overscan moeglich.


TV-Ausgabe &	Auf einigen TV Geraeten kann es nach der Umschaltung vom Monitor
Falschfarben	auf das TV Geraet zu Farbfehlern in der Bildschirmdarstellung
		kommen. Dieses Problem koennen Sie leicht mit dem Programm
		miroSCREEN ADJUST beheben, indem Sie die Bildlage entsprechend
		korregieren. 	

miroSCREEN      Nicht mit Festfrequenzmonitoren benutzen. Sie sollten die
ADJUST          Bildgroesse und Position nicht allzu stark von den Standard-
                Einstellungen veraendern, da sonst der Monitor beschaedigt
                werden koennte.
                Sie koennen miroSCREENAJUST nicht gleichzeitig mit MPEG oder TV
                Ausgabe laufen lassen.

DirectX         Sie werden von einer DirectX Anwendung darauf hingewiesen,
                dass der benutzte Treiber nicht mit DirectX getestet wurde.
                Wenn das Programm Sie fragt, ob Sie den derzeitigen Treiber
                durch einem getesteten ersetzen wollen, antworten Sie mit NEIN.

DirectX-3	Bitte achten Sie darauf, dass Sie die DirectX Version 3 von MS, 
		welche sich auf dieser CD befindet, benutzen.	


DirectDraw	In den 32 Bit Modi kann es unter DirectDraw zu Bildfehlern
		kommen. Fuer Spiele sollten daher nur die performanten 8 und 
		16 Bit Aufloesungen eingesetzt werden.

MPEG und        Es ist nicht moeglich MPEG-Filme und die MS-DOS Box gleich-
DOS BOX         zeitig zu benutzen.

MPEG und        Auf einigen Systemen ist es nicht moeglich die CD Schublade
CD-ROM          zu oeffnen, waehrend ein MPEG Film von der CD abgespielt wird.
                Beenden Sie deshalb mit STRG-ALT-DEL diese Anwendung und
                schliessen Sie das Programm CDALLOC2.EXE

Overlay &	Durch bestimmte Hard- und Softwarebeschraenkungen ist es nicht
DOS Box		zu empfehlen, waehrend ein MPEG-Film abgespielt wird, in die 
		DOS Box im Vollbildmodus zu wechseln. Die MPEG Ausgabe wird dann
		abgebrochen und muss neu gestartet werden. 
 
			