           miroSOUND Treiber Ver. 1.01 fuer Windows NT
           ===========================================

Allgemeines:

Der Treiber ist fuer die nachfolgenden Soundkartentypen geeignet:

miroSOUND PCM1 pro (Midiausgabe nur ueber externe Geraete)
miroSOUND PCM12
miroSOUND PCM12 Rev. E
miroSOUND PCM12pnp
miroSOUND PCM20radio

Fuer die uebrigen Soundkartentypen (PCM10, FM10) lassen sich die
generischen Windows NT Treiber der Firma Opti fuer den Bausteintyp
929 verwenden. Diese sind im WWW unter http://www.opti.com erhaeltlich.

Der Radioteil der miroSOUND PCM20 laesst sich mit Hilfe der
beiliegenden Radioapplikation verwenden.  Diese sollte erst nach der
erfolgreichen Installation der Windows NT Treiber getrennt
installiert werden.

Installation:

Fuer die erfolgreiche Installation der Treiber muss die Soundkarte
in den Rechner eingebaut, das System gestartet und der Benutzer mit
Administratorrechten eingeloggt sein.  Die Installation erfolgt
ueber das Multimedia-Controlapplet in der Systemsteuerung.
Ueber START/Systemsteuerung/Multimedia/Erweitert/Neu wird der
Installationsdialog gestartet. Aus der Liste ist der Punkt
"nicht aufgefuehrter oder aktualisierter Treiber" auszuwaehlen und
das Laufwerk und der Pfad auf das Verzeichnis der Soundtreiber
anzugeben.

Nachdem die Treiber auf das System kopiert worden sind, erscheint
ein Konfigurationsdialog, in dem sich unter anderem die
Basisadressen und die Interrupts fuer die Soundkarte einstellen
lassen.  In einem zusaetzlichen Dialog, der ueber den "Erweitert..."
Knopf erreicht wird, lassen sich der Audioverstaerker der PCM1pro
und einige andere seltener benoetigte Einstellungen treffen.

Bei der Auswahl der I/O-Portadressen und Interrupts ist auf
eventuelle Konflikte mit anderer im System vorhandener Hardware zu
achten.  Zwar testet der Treiber auf eventuell belegte Ressourcen,
allerdings sind in Windows NT bislang keine Plug&Play-Eigenschaften
vorhanden, so dass es trotz allergroesster Vorsicht beim Test zu
Abstuerzen beim Betaetigen des "OK"-Knopfes kommen kann, wenn die
eingestellten Ressourcen bereits von anderer Hardware belegt sind.

Nach dem anschliessenden Reboot ist die Soundkarte aktiv.

Tips und Tricks:

Kommt es zu einem stotternden Klang nach dem Reboot, ist der
Interrupt bereits von einem anderen Geraet verwendet.  Gehen Sie
wieder in den Multimedia-Installationsdialog und betaetigen Sie den
"Einstellungen"-Knopf.  Sie kommen dann unmittelbar in den
Konfigurationsdialog ohne den Treiber neu installieren zu muessen.
Waehlen Sie nun einen anderen Interrupt aus, der frei ist.


Funktionen dieses Treibers:

* Wave - Wiedergabe
* Wave - Aufnahme
* Midi - Wiedergabe (ausser PCM1 pro)
* 7-Kanal - Mixer
* Radio - Programm fuer Radiotuner auf der Soundkarte (PCM20 Radio)

Bekannte Probleme:

* kein Full-Duplex-Betrieb moeglich
* nur PCM1 pro : kein OPL-4 Midi-Out verfuegbar
* kein Midi-In verfuegbar
* keine Unterstuetzung des CD-ROM Hostadapters der Soundkarte
* keine RDS - Unterstuetzung
* 7-Band Equalizer nicht verfuegbar

