miroVIDEO DC20 
README fuer Version 1.10beta3                                       


Diese Datei enthaelt wichtige Informationen fuer die Benutzung der miro
VIDEO DC20. Falls Sie auf Probleme im Zusammenhang mit der miroVIDEO DC20 
stossen, lesen Sie bitte im Handbuch und in dieser Datei.

Aktuelle Aenderung:
Seit dieser Treiberversion V.1.10 wird nur noch Windows 95/98/ME als Betriebssystem
unterstuetzt. Kunden, die immer noch Windows 3.xx einsetzten, koennen weiterhin
die Version V.1.05 benutzten, welche weiterhin auch noch Win 3.xx unterstuetzt.
Weiterhin ist jetzt der miroAVI Cache auch fuer die miroVIDEO DC20 implementiert.

Overlayunterstuetzung fuer  miroVIDEO 20TD
Achtung: In dieser Treiberversion V.1.10 der miroVIDEO DC20 gibt es nur eine
Overlay Unterstuetzung fuer die miroVIDEO 20TD !!!

Halbbild Reihenfolge
Bislang war das zweite Halbbild bei der miroVIDEO DC20 das dominante Halbbild, 
welches z.B. auch in den Premiere Voreinstellungen unter Ausgabeoptionen einge-
tragen war. Mit den aktuellen Treibern kann man jedoch die Halbbild Reihenfolge
aendern, so dass z.B. auch das erste Halbbild als dominantes Halbbild benutzt wird, 
so wie es bei der miroVIDEO DC30 getan wird. Stellt man diese Option ein, so muss
man unbedingt auch in den Premiere Augabeoptionen das erste Halbbild einstellen.

Tastaturbedienung des Programms DC20CTRL
Im Programm DC20CTRL.EXE kann ab sofort durch Betaetigung der Tabulator-Taste 
von einem Eingabefeld zum Naechsten gewechselt werden. Dieses Programm kann 
aber auch mit der Maus komplett bedient werden.

PAL-AVI als NTSC abspielen
Eine im PAL-Format aufgenomme AVI-Datei kann nicht im NTSC-Modus abgespielt
werden. Es erscheint keine Fehlermeldung, und auf dem Videoausgang erscheint
ein zerstoertes Schwarz-Weissbild.

Interrupt-Sharing
Seit dieser Version wird PCI Interrupt-Sharing von der miroVIDEO DC20 unter-
stuetzt. Dieses ist notwendig wenn das verwendete Motherboard allen PCI-Slots 
nur einen einzigen Interrupt zuweist. In diesem Falle muessen sich alle PCI-
Geraete einen physikalischen Interrupt teilen. Fuer diesen Fall muss jeder 
Treiber genau kontrollieren ob der aufgetretene Interrupt von seinem Geraet 
stammt. Wenn dieses nicht der Fall ist, dann darf der Treiber diesen Interrupt
nicht behandeln und muss ihn an das naechste PCI-Geraet weiterreichen. Wenn nur
eines der beteiligten Geraete (bzw. dessen Treiber) diese nicht korrekt bewerk-
stelligt, wird das System nicht richtig funktionieren. Da fuer die Videoaufnahme
und -wiedergabe das meistverwendete Geraet eine SCSI-Festplatte mit SCSI-
Controller ist folgt eine Beschreibung des Verhaltens mit SCSI-Controllern.
Unter Windows95 wurde die miroVIDEO DC20 zusammen mit Adaptec-SCSI Controllern
und der Adaptec-Treibersoftware EZ-SCSI 4.0 getestet und diese Kombination 
funktioniert ohne Probleme.

Ruckeln beim Abspielen:
Um eine gute Ton-Bild Synchronitaet zu gewaehrleisten, wurde das Abspielen der 
VideoClips, durch unseren Treiber, neu organisiert. Dazu wurde jedes Bild mit 
einer Zeitmarke versehen. Da das Aufnehmen gepuffert wird, gibt es keine 
Probleme mehr Bilder zu digitalisieren, als die Festplatte schreiben kann. Beim
Abspielen kommt es dann aber zu Problemen. Bisher wurden die Frames beim 
Abspielen einfach weggelassen, wenn die Festplatte die Datenrate nicht einhalten
konnte. Ergebnis: Differenz von Bild und Ton nach laengerer Laufzeit. 
Durch die Zeitmarke im Video muss jetzt jedes Bild zu einen genau bestimmten 
Zeitpunkt abgespielt werden. Wird die Datenrate von der Festplatte nicht 
erreicht, kommt es beim Abspielen zu den oben genannten Rucklern. 
Bei Wiedergabe ohne Bildverlust gibt es dafuer keine Laufzeitdifferenz bei Ton 
und Bild.
Loesungen:
- bei genuegendem Hauptspeicher koennen Sie den virtuellen Speicher von 
  Windows 95 abschalten.
- ansonsten sollten Sie die Datenrate beim der Aufnahme senken.


FESTPLATTEN

Windows95/98/ME: 
Windows95/98/ME unterstuetzt den 32-bit Zugriff auf Festplatten. Ueberpruefen Sie 
bitte in der Systemsteuerung|System|Geraete-Manager, ob Ihr Festplattenlaufwerk,
bzw. Ihr SCSI-Controller von Windows95/98/ME ordnungsgemaess erkannt wurde, da 
ansonsten der Datendurchsatz Ihrer Festplatte fuer eine zufriedenstellende 
Qualitaet bei der Aufnahme und Wiedergabe nicht ausreichen wird.

Installieren Sie eine zweite Festplatte, auf der sie Ihre gesamten Video-
sequenzen zum Aufnehmen und Wiedergabe abspeichern. Zwischendateien koennen auf
Ihrer Systemplatte gespeichert werden. Windows95/98/ME greift waehrend der Aufnahme 
und Wiedergabe von Videosequenzen auf Systemdateien zurueck.
Wenn sich diese auf derselben Festplatte wie die Videosequenzen befinden muss
hierfuer der Plattenkopf repositioniert werden was zu Auslassen von einem oder 
mehreren Bildern fuehrt (ruckeln). Dieses kann bei einer an ihrer Leistungs-
faehigkeit betriebenen Festplatte auch nicht vom DC20-Plattencache (welcher 
Bestandteil des Treibers ist) behoben werden.

Enhanced-IDE Festplatten
Im Zusammenspiel mit einigen E-IDE Festplatten kann es bei hoeheren Datenraten 
dazu kommen, dass beim Abspielen einer AVI-Datei die Wiedergabe "ruckt". Dieses 
ist darauf zurueckzufuehren, dass die Festplatte waehrend des Lesens der Datei 
eine Rekalibrierung durchfuehrt die zu diesen Aussetzern fuehrt. Dieses ist 
keine Fehlfunktion der miroVIDEO DC20, sondern liegt technisch bedingt an der 
Funktionsweise der Festplatte im Zusammenspiel mit den restlichen Systemkompo-
nenten. Mit dieser Treiberversion der DC20 werden diese systembedingten 
"Ruckler" ausgefiltert werden. 

VidCap32 fuer Windows 95/98/ME
Fuer den Einsatz der DC20 unter Windows 95/98/ME empfehlen wir zum Aufnehmen von 
AVI-Dateien den VidCap32 von Microsoft, welcher u.a. auch auf der Installations-
diskette der miroVIDEO DC20 zu finden ist. Da der VidCap32 die 32Bit Capture-
Class voll unterstuetzt, kann man damit wesentliche hoehere Datenraten bei der
Aufnahme erzielen.

Bekannte Fehler:
VidCap32 setzt standardmaessig die Capture-Datei auf C:\CAPFILE.AVI. Sollten Sie
jedoch auf ein anderes Laufwerk aufnehmen wollen, so setzen Sie entsprechend ein
anderes Laufwerk. Es kann vorkommen, dass VidCap32 dabei mit einer Schutzver-
letzung abbricht. Starten Sie gleich darauf den VidCap32 nochmal, ignorieren Sie
die Fehlermeldung, dass das Geraet bereits benutzt wird und setzten Sie nun das 
gewuenschte Laufwerk. Schliessen Sie nun den VidCap32 und starten Sie Windows 95
erneut.

VidCap32 kann unter Windows 95/98/ME mit einer miroVIDEO 20TD auch Video Overlay unter-
stuetzen, d.h. man kann zwischen dem Preview- und dem Overlay-Modus schalten und
muss somit nicht mehr ein TV-Geraet an den Ausgang der miroVIDEO DC20 ange-
schlossen haben. Vermeiden Sie jedoch im Overlay-Modus das Verkleinern des 
VidCap32 als Icon, da dies eine Schutzverletzung zur Folge haben koennte. Falls
Sie VidCap32 verkleinern moechten, sodass dieser nur in der Statuszeile ange-
zeigt wird, so schalten sie diesen bitte vorher in den Preview Modus. 
Diese o.g. Fehler lassen sich durch Verwendung von neueren miroVIDEO 20TD live 
Treibern beheben.

Eine Hilfedatei fuer das Programm VidCap32 existiert nicht, daher erscheint beim 
Anklicken der Option "Help" die Fehlermeldung, dass die entsprechende Hilfedatei
nicht geoeffnet werden konnte.


miroAVI Cache

Allgemein:
miroAVI Cache ist ein MCI-Treiber zur Verwendung mit dem Programm Medienwieder-
gabe. miroAVI Cache ermoeglicht die Wiedergabe von AVI-Filmen im MJPG-Format,
wie Sie zum Beispiel von der miroVIDEO DC10, miroVIDEO DC20 plus, der miroVIDEO
DC20 und der  miroVIDEO DC30 erzeugt werden.
Um eine moeglichst ruckelfreie Wiedergabe auch bei hohen Datenraten zu gewaehr-
leisten, werden die Video- und Audiodaten des Filmes im Hauptspeicher zwischen-
gepuffert. Bei Aussetzern der Festplatte (z.B. durch Swapping) wird der Film
dann kurzzeitig aus dem Hauptspeicher abgespielt. Die Groesse des Cache kann
bei Bedarf ueber das Programm miroVIDEO DC20 Kontrolle eingestellt werden.


Installation:
miroAVI Cache wird waehrend der Installation der miroVIDEO DC20 automatisch in 
das Windows-System-Verzeichnis kopiert. Um miroAVI Cache zu verwenden, waehlen 
Sie bitte in der Medienwiedergabe aus dem Menue GERAETE den Punkt miroAVI Cache, 
statt wie gewohnt Video fuer Windows. Es erscheint ein Dateiauswahlfenster, ueber 
das Sie den gewuenschten AVI-Film laden koennen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie
im Programm miroVIDEO DC20 Kontrolle die Ausgabeoption auf Composite-Video oder
S-Video eingestellt haben. miroAVI Cache unterstuetzt derzeit noch nicht die Ausgabe
des Filmes in ein Fenster.

Einstellungen:
Ueber das Programm miroVIDEO DC20 Kontrolle kann die Groesse des Cache fuer 
Video- und Audiodaten veraendert werden. Starten Sie hierzu das Programm 
miroVIDEO DC20 Kontrolle. Sollte das Feld mit den Einstellungen fuer miroAVI 
Cache noch nicht sichtbar sein, klicken Sie auf AVI Cache. Nun koennen Sie im 
Feld Video Puffer die gewuenschte Groesse des Cache in Bildern zwischen 6 und 
128 einstellen. Eine Aenderung der Bufferanzahl wird erst beim naechsten Laden
eines AVIs wirksam. Muss der Treiber die Bufferanzahl selbst erhoehen, wird
der Wert zurueckgesetzt, sobald ein neues AVI geladen oder die Medienwiedergabe
beendet wird, jedoch nur dann, wenn zwischendurch nicht der Benutzer die 
Bufferanzahl veraendert hat.

Die Einstellung ist sofort wirksam. Durch Klicken auf Voreinstellung kann der
Wert auf den Standard-Wert (16 Buffer) zurueckgesetzt werden, der fuer die 
meisten Anwendungen ausreichend ist. Beachten Sie bitte, dass ein grosser Cache 
einen hohen Speicherbedarf verursacht und insbesondere auf Systemen mit wenig 
Hauptspeicher die gesamte Systemleistung deutlich herabsetzen kann. In einem 
Hinweisfeld wird Ihnen der ungefaehre Speicherbedarf des Cache bei einer 
Datenrate von 3MB pro Sekunde angezeigt.



DC20 & Adobe Premiere

Starten von Adobe Premiere
Sollte es beim Start von Adobe Premiere zu einem haengenden System, oder zu 
unerklaerlichen Fehlermeldungen kommen, so empfehlen wir grundsaetzlich vor dem
Start der  Videoeditier-Software Premiere, Media Studio etc. das Programm 
DC20CTRL  zu starten. Dies kann man durch kopieren dieses Programmes in die
Autostart-Gruppe bewerkstelligen.

Aufnahme
Sollten Sie mit Adobe Premiere 4.0 LE einen Film aufnehmen, so duerfen Sie 
keinesfalls im Menue "Filmaufnahme" unter dem Punkt "Vorschau" die Vorschaurate
auf "aus" stellen, da dieses eine "Division by zero" Fehlermeldung hervorruft.

Beschleunigung
Die Vollversionen von Premiere ab 4.0a und auch die neue 32Bit Version 4.2 
unterstuetzen bereits die Beschleunigungs-Funktionen der DC20: Die Darstellung 
der Thumbnails (kleine Bilder) im Schnittfenster wird bis zu 10mal schneller, 
die Darstellung von Video-Material im Vorschau-Fenster beim Scrubben bzw. bei 
der Ueberblendungs-Vorschau beschleunigt (wenn "Ausgabe auf Video" in der 
"DC20 Kontrolle" deaktiviert ist).

Aeltere Premiere-Versionen (1.x) und die 4.0 LE-Version unterstuetzen die 
Beschleuningungs-Funktionen nicht.

Wenn Sie bereits eine Vollversion von Premiere 4.0 besitzen, stellen Sie 
sicher, dass Sie die neueste Version (4.0a oder hoeher) verwenden, um die 
Beschleunigungs-Funktionen nutzen zu koennen. 

Fuer die aelteren Premiere Versionen und auch fuer neue Premiere Version 4.2 
sind bereits DC20 Presets im Installationsprogramm anwaehlbar. Wir empfehlen
Ihnen diese Presets entsprechend Ihrer installierten Premiere Version auf jeden
Fall zu installieren.

Bekannte Fehler
Sofern Sie einen AVI Film in Premiere neu berechnen lassen, achten Sie darauf, 
dass Sie in horizontaler Aufloesung immer eine gerade Anzahl von Pixeln angeben,
sonst treten Fehlfarben bei der Ausgabe auf TV, oder in Videooverlay auf. Dieser
Fehler ist im Preview nicht zu sehen. 

Sollten Sie auf Ihrem Rechner "Direct Video" installiert haben und moechten 
einen AVI Film mit dem Media-Player auf TV abspielen, so muessen Sie vorher das 
Programm DC20CTRL starten, andernfalls erhalten Sie nur ein Preview und keine 
Ausgabe auf Video, bzw TV.


DC20 & 3D F/X

Einstellungen
Um die besten Resultate bei der Einbindung von 3D F/X-Animationen in Premiere-
Projekte zu erziehlen, verwenden Sie folgende Einstellungen:

Waehlen Sie den Menuepunkt "Scene->Generate Animation".

Klicken Sie unter "Compression" auf "Change" und waehlen Sie  miroVIDEO DC20-
Codec aus. Stellen Sie "Quality" auf 100%. Die Animation wird so zeitsparend
per Hardware komprimiert, benoetigt nur wenig Speicherplatz und muss in Premiere
nicht erneut komprimiert werden. Klicken Sie auf "Animation Settings", dann auf
das Register "Colors". Stellen Sie dort "Palette" auf "16 million (24 bit)". 
Passen Sie die Register "Quality" und "Size" (siehe unten) an Ihre Anforderungen
an.

Tips
Fuer 3D F/X gilt der Grundsatz: Die erzeugten Animationen sollten vom Format
("Size" in den "Animation Settings") her zum uebrigen Projekt (Video-Material)
passen, um spaeter laestige und langwierige Umrechnungen zu vermeiden.

Arbeiten Sie an einem Projekt, das beiden Halbbildern enthaelt und legen Wert
auf "butterweiche" Bewegungen, stellen Sie "Bilder pro Sekunde" auf 50 (PAL),
bzw. 60 (NTSC) ein. Wenn Sie diese Clips in Premiere importieren und auf eine
Spur legen, waehlen Sie den Menuepunkt "Clip->Halbbild-Optionen" und aktivieren
Sie dort die Option "aufeinanderfolgende Frames auf Halbbilder verteilen". 

DC20 und VIDEO Mouse
Ab der Treiberversion 1.04 wird die miroVIDEO DC20 auch von der VIDEO Mouse 
unterstuetzt.



www.mirosupport.de
07.04.2003

