miroVIDEO DV 100 
LIESMICH fuer Version 1.00.300			04.Aug.97

Diese Datei enthaelt wichtige Informationen fuer die 
Benutzung der miro VIDEO DV 100. Falls Sie auf Probleme im 
Zusammenhang mit der miroVIDEO DV 100 stossen, lesen Sie 
bitte im Handbuch und in dieser Datei nach. 

Inhaltsverzeichnis

1.	Kompatible DV-Geraete
2.	Tips zum Umgang mit DV-Geraeten
3.	Hinweise zum Arbeiten mit miroVIDEO StoryTools
3.1	Erstellen von Sicherungskopien der Datenbanken
3.2	Kompatibilitaet mit anderen Videoschnittprodukten
3.3	Geschwindigkeit des DV-Dekompressors
4.	Bekannte Probleme
4.1	Doppelt belegte Interrupts
4.2	Windows Schriftgrad
4.3	Maximale Groesse des Storyboards
4.4	Fehler: "Timecode nicht gefunden"
4.5	Temporaere DVF-Dateien
4.6	Unbespielte Stellen auf einem DV-Band
4.7	Maximale Groesse einer AVI-Datei
4.8	Videonorm (PAL/NTSC)
4.9	Umbenennen von Datenbanken
4.10	Fehler "DV 100 nicht gefunden"
5.	miro Dienste

1. Kompatible DV-Geraete

miroVIDEO DV 100 ist kompatibel zu den folgenden DV-
Geraeten:

Sony (R) DCR-PC7 Digital Handycam (R) 
Sony (R) DCR-VX700 Digital Handycam (R)
Sony (R) DCR-VX1000 Digital Handycam (R)
Sony (R) DHR-1000 Digital Video Deck

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des DHR-1000 nur 
Audiodaten im Format 32kHz, 12Bit stereo verarbeitet werden 
koennen.
Weitere Geraete werden in zukuenftigen Erweiterungen 
unterstuetzt werden.

2. Tips zum Umgang mit DV-Geraeten

Bitte stellen Sie sicher, dass ein an die miroVIDEO DV 100 
angeschlossener Camcorder stets im Modus "VCR" betrieben 
wird. Weder der "Photo"-, noch der "Camera"-Modus werden von 
miroVIDEO StoryTools unterstuetzt und koennen u. U. das 
System blockieren. Falls dies geschieht, dann beenden sie 
bitte StoryTools ueber Strg-Alt-Entf.
Ein DV-Camcorder geht nach einigen Minuten ohne Benutzung in 
einen Ruhezustand, der von aussen nicht erkennbar ist. 
StoryTools ist dann nicht mehr in der Lage, das Geraet 
anzusprechen. Bitte schalten Sie in diesem Fall den 
Camcorder kurzzeitig ab.
Waehrend des Betriebs sollten Sie die IEEE1394-Verbindung 
nicht umstecken. Auch sollte nicht mehr als ein DV-Geraet an 
die miroVIDEO DV 100 angeschlossen werden - dies wird zur 
Zeit nicht unterstuetzt. Stellen Sie ausserdem sicher, dass 
die in StoryTools gewaehlte Videonorm mit der des DV-
Geraetes uebereinstimmt.
Unserer Erfahrung nach sind die IEEE1394-Buchsen der 
Camcorder mechanisch sehr empfindlich. Die Steckverbindung 
sollte daher mit groesster Vorsicht hergestellt und geloest 
werden, wobei auf die richtige Orientierung zu achten ist.

3. Hinweise zum Arbeiten mit miroVIDEO StoryTools

3.1 Erstellen von Sicherungskopien der Datenbanken

Sowohl Band- als auch StoryPix-Datenbanken werden als 
Dateien mit der Endung "SBD" auf Ihrer Festplatte 
gespeichert, womit Archivierung und das Erstellen von 
Sicherungskopien moeglich ist.
Band-Datenbanken befinden sich im Verzeichnis 
..\windows\miro\StoryTools\Media, StoryPix-Bibliotheken in 
..\windows\miro\StoryTools\StoryPix.
Datenbanken koennen auch auf einen anderen Rechner mit einer 
weiteren miroVIDEO DV 100 kopiert werden, wenn folgende 
Bedingungen erfuellt sind:

a. der Laufwerksbuchstabe und der Pfad der StoryTools-
Installation muessen identisch sein
b. die zugehoerigen BMP-Dateien in 
..\windows\miro\StoryTools\bmp werden ebenfalls kopiert


3.2 Kompatibilitaet mit anderen Videoschnittprodukten

miroVIDEO DV 100 ist kompatibel zu miroVIDEO DC30 und 
miroVIDEO DC30plus, die beigelegten Voreinstellungen fuer 
Adobe Premiere erleichtern Ihnen dabei das Umrechnen von DV 
zu MJPEG.
miroVIDEO DV 100 arbeitet auch zusammen mit miroVIDEO 
DC20plus und miroVIDEO DC10, da diese Produkte aber 
geringere Aufloesungen und Datenraten aufweisen, stellen sie 
nicht immer die bestmoegliche Loesung fuer Ihren 
Anwendungsfall dar.
Andere Videoschnittsysteme koennen u. U. ebenfalls die von 
miroVIDEO DV 100 erzeugten DV-kodierten AVI-Dateien 
verwenden, sofern sie den AVI-Standard unterstuetzen.
Bei einigen Produkten kann die Reihenfolge der Halbbilder 
vertauscht sein. Dies kann ueber das Programm "miroVIDEO DV 
100 Konfiguration" in der miroVIDEO DV 100-Programmgruppe 
eingestellt werden und beeinflusst die Dekompression von 
bereits auf der Festplatte befindlichen, DV-kodierten AVI-
Dateien bei der Umwandlung nach MJPEG oder anderen Codecs. 
Die Einstellung wirkt sich dagegen nicht auf die 
Uebertragung von DV-Daten zum Rechner aus.

3.3 Geschwindigkeit des DV-Dekompressors

miroVIDEO DV 100 beinhaltet einen Software-DV-Dekompressor, 
basierend auf Technologie, die miro von Sony, Inc. 
lizensiert hat. Der Algorithmus ist identisch zum dem, der 
in Sonys DV-Geraeten verwendet wird - dies garantiert 
hoechstmoegliche Bildqualitaet.
Die Geschwindigkeit des Dekompressors wird stark von der 
Leistung Ihrer CPU und des verwendeten Graphikboards 
beeinflusst und ist am hoechsten bei der Wahl eines 
Graphikmodus mit 16bit Farbinformation.
Der Dekompressor beinhaltet zusaetzliche Optimierungen fuer 
kleine Bildgroessen. Beim Einsatz von Adobe Premiere sollten 
Sie das Vorschaufenster so verkleinern, dass die Breite 200 
Bildpunkte oder weniger betraegt. Damit erreichen Sie hohe 
Vorschaugeschwindigkeit, wobei allerdings die Qualitaet des 
Bildes etwas reduziert wird.
Diese Version unterstuetzt ausserdem Prozessoren mit 
Multimedia-Erweiterungen, dies wird bei der Installation 
automatisch erkannt. Daher sollten Sie, falls Sie ihren 
Prozessor aufruesten, sowohl miroVIDEO DV 100 als auch 
miroVIDEO StoryTools neu installieren.

4. Bekannte Probleme

4.1 Doppelt belegte Interrupts

Diese Version der miroVIDEO DV 100-Treibersoftware hat u. U. 
Probleme mit doppelt belegten Interrupts. Wenn Sie 
Schwierigkeiten haben, DV-Daten auf die Festplatte zu 
uebertragen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

a. Oeffnen Sie die Systemsteuerung ueber das Start-Menue und 
"Einstellungen"
b. Oeffnen Sie "System" und waehlen Sie die Registrierkarte 
"Geraete-Manager"
c. Doppelklicken Sie das Computersymbol oben links
e. Suchen Sie miroVIDEO DV 100 in der angezeigten Liste und 
ueberpruefen Sie, ob andere Geraete die angezeigte 
Interruptnummer verwenden

Probleme treten mitunter dann auf, wenn miroVIDEO DV 100 
sich einen Interrupt mit einem SCSI- oder Netzwerkadapter 
teilen muss. Dagegen ist ein gemeinsamer Interrupt mit einem 
Graphik- oder Videoschnitt-Geraet meist problemlos moeglich.
Um doppelt belegte Interrupts zu vermeiden, gibt es folgende 
Moeglichkeiten:

a. Benutzen Sie das Setup-Programm Ihres Rechners, um 
festzustellen, ob Interrupts fuer ISA reserviert wurden, 
aber nicht von ISA-Karten verwendet werden. Geben Sie diese 
dann fuer PCI frei.
b. Waehlen Sie einen anderen Steckplatz fuer miroVIDEO DV 
100. In vielen Systemen beeinflusst dies die Interrupt-
Vergabe.

4.2 Windows Schriftgrad

miroVIDEO StoryTools unterstuetzt zur Zeit nur kleine 
Schriftarten und meldet einen Fehler, wenn dies nicht 
gewaehlt ist. Verfahren Sie dann wie folgt:

a. Oeffnen Sie die Systemsteuerung ueber das Start-Menue und 
"Einstellungen"
b. Oeffnen Sie "Anzeige" und waehlen Sie die Registrierkarte 
"Einstellungen"
c. Waehlen Sie "Kleine Schriftarten" im Feld "Schriftgrad"

4.3 Maximale Groesse des Storyboards

Version 1.0 von miroVIDEO StoryTools begrenzt die Anzahl der 
Szenen im Storyboard auf ca. 30. Dieser Wert kann je nach 
verfuegbarem Speicher leicht variieren. Werden mehr Szenen 
verwendet, so kann eine Allgemeine Schutzverletzung 
auftreten.

4.4 Fehler: "Timecode nicht gefunden"

Haeufig benutzte DV-Baender zeigen mitunter 
Abnutzungserscheinungen, die sich in fehlerhaften Video-, 
Audio- und/oder Timecode-Daten aeussern. Dadurch kann bei 
der Uebertragung einer Szene die Fehlermeldung "Timecode 
nicht gefunden" auftreten. Die Wahl anderer In/Out-Punkte 
kann dieses Problem loesen.
Bei abgenutzten Baendern kommt es mitunter auch zu 
Aussetzern in den Audiodaten, hoerbar an kurzen Klicks beim 
Abspielen. Das Reinigen der Koepfe des Camcorders zeigt hier 
meist Wirkung. Generell empfehlen wir ausserdem, fuer Sony-
DV-Geraete auch nur Bandmaterial von Sony zu verwenden.

4.5 Temporaere DVF-Dateien

miroVIDEO StoryTools erzeugt waehrend der Uebertragung von 
DV-Daten temporaere Dateien mit der Endung "DVF". Um 
Festplattenplatz zu sparen, empfiehlt es sich, u. U. noch 
vorhandene Dateien dieses Typs von Zeit zu Zeit zu loeschen.

4.6 Unbespielte Stellen auf einem DV-Band

Ein unbespielter Bereich eines DV-Bandes hat keinen Timecode 
und veranlasst StoryTools, das Durchsuchen eines Bandes zu 
beenden. Szenen, die diesem Bereich folgen, koennen aber 
dennoch manuell uebertragen werden. Waehlen Sie dazu "DV-
Steuerung" im Datei-Menue des Storyboard-Fensters, setzen 
Sie passend In- und Out-Punkte und waehlen Sie dann "AVI-
Datei erzeugen" im Datei-Menue der DV-Steuerung.

4.7 Maximale Groesse einer AVI-Datei

Die maximale Groesse einer AVI-Datei ist 1GB. Die Arbeit an 
groesseren Projekten ist aber dennoch moeglich indem Sie 
separate Dateien aus Storyboard-Clips erzeugen. Falls eine 
einzelne Szene laenger als 1GB ist, so kann sie durch 
geeignete Wahl der In-/Out-Punkte auf zwei oder mehr Clips 
verteilt werden-

4.8 Videonorm (PAL/NTSC)

Waehrend der Installation koennen Sie die Voreinstellung der 
Videonorm waehlen. Bitte beachten Sie die folgenden 
Hinweise:

a. Die Videonorm kann jederzeit in StoryTools ueber 
"Voreinstellungen.." im Datei-Menue des Storyboard-Fensters 
geaendert werden.
b. Die ausgewaehlte Videonorm muss unbedingt dem verwendeten 
DV-Geraet entsprechen.
c. Verschiedene Videonormen koennen nicht in einem Projekt 
verwendet werden.

4.9 Umbenennen von Datenbanken

Werden StoryPix- oder Clip-Datenbanken umbenannt, waehrend 
die Datenbank geoeffnet ist, so kann miroVIDEO StoryTools 
abstuerzen. Schliessen Sie daher die entsprechenden Fenster, 
bevor Sie sie umbenennen.

4.10 Fehler "DV 100 nicht gefunden"

Falls Sie diesen oder andere Fehler sehen, wenn zum ersten 
Mal auf den Camcorder zugegriffen wird, dann beenden Sie 
bitte miroVIDEO StoryTools und starten es erneut. Pruefen 
Sie ausserdem folgendes:

a. Ist die IEEE1394-Verbindung hergestellt?
b. Ist der Camcorder eingeschaltet und im VCR-Modus?
c. Ist ein Band eingelegt und an eine Stelle positioniert, an 
der sich Videomaterial befindet?
d. Ist die Steckbruecke so gesetzt, wie im Handbuch 
beschrieben?

Versuchen Sie auch einen anderen PCI-Steckplatz und 
installieren Sie sowohl den miroVIDEO DV 100-Treiber als 
auch miroVIDEO StoryTools erneut.

5. miro Dienste

Neue Treiber erhalten Sie kostenlos ueber:

miro MAILBOX:	++49 531 2113-112
Internet:	ftp.miro.com oder ftp.miro.de
		http://www.miro.com oder http://www.miro.de
CompuServe:	GO MIRO

